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	الاهداف التعلمية
 و مؤشرات التقويم
	· يميّز بين الطور والحيادي والأرضي.
· يكشف عمليّا عن الطور في دارة كهربائية

	العقبات المطلوب تخطيها
	· التمييز بين السلك الحيادي و السلك الارضي
· استخدام الوسيلة المعينة للخطر المعين. 

	السندات التعليمية
	· مأخذ كهربائي ، مفك البراغي الكاشف ،الفولط متر، أسلاك التوصيل 



	أنشطة الاستـــــــاذ
	أنشطة التلميـــــــذ

	الوضعية الجزئيـة : الكهرباء ضرورية، و مع ذلك تبقى تشكل خطر على الانسان و التجهيز. 
قدّم نصائح لحماية أنفسنا و الأجهزة الكهربائية من خطر التكهرب 





التعرف على مرابط مأخذ التوتر الكهربائي 
نشاط 1: نقوم بمعاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر المتناوب و نكشف عن المرابط الثلاث (الوثيقة 01)
الملاحظة
1. الطـور Ph يكون سلكه أحمر اللون و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به يتوهج  مصباح الاشعار
2. الحيـادي N يكون سلكه أزرق اللون ، و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به لا يتوهج  مصباح الاشعار
3. الأرضـي T يكون سلكه أخضر و أصفر اللون و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به لا يتوهج  مصباح الاشعار.
نشاط 2 : نقوم بقياس التوتر المنتج بين كل مربطين (الوثيقة 02)
الملاحظة
· التوتر المنتج بين الطور و الحيـادي يساوي  220V
· التوتر المنتج بين الطور و الأرضي يساوي 220V
· التوتر المنتج بين الأرضي و الحيادي يساوي v0
إرساء للموارد المعرفية




· یستعمل التوتر الكهربائي بین الطور و الحیادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية.
· يمكن الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي بالألوان ، مفك البراغي الكاشف او القياس بالفولطمتر أو بمتعدد القياسات 
· یصاب الشخص بصعقة كهربائية، عند لمسه  سلك الطور أو الطور و الحیادي، أو الطور و الأرضي معا. 



تقويــــــــــم الموارد المعرفية 
( التمرين 06 الصفحة 28  الكتاب المدرسي)


	· يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
· يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته.
· يميز بين الطور و الحيادي و الأرضي
· 
يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية

























حل التقويم



· تحديد المرابط الثلاثة لهذا المأخذ وتسمية كل واحد باسمه مع كتابة رموزها النظامية. 
· المربط A هو : الحيادي ورمزه N 
· المربط B هو : الطور ورمزه P أو Ph 
· المربط C هو : الأرضي ورمزه T
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	الأهداف التعلمية و مؤشرات التقويم
	· [image: ]يبرّر استعمال كلّ من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية.
· يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثّل خطرا على الإنسان.
· يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز.
· يستعمل المنصهرة والقاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي.
· يكشف عن خلل في مخطّط لدارة كهربائية.

	العقبات المطلوب تخطيها
	· استخدام الوسيلة المعينة للخطر المعين.
· علاقة القاطع بالتوصيل الأرضي

	السندات التعليمية
	· عرض مخطط لشبكة كهربائية - منصهرات



	أنشطة الاستـــــــاذ
	أنشطة التلميـــــــذ

	· التوصيـــل الأرضـــي
نشاط يتعرض شخص لصدمة كهربائية كما هو موضح في الوثيقة
· تعرف على أسباب الصدمة الكهربائية و اقترح حل لذلك. 
أسباب الصدمة الكهربائية:  
· لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة        
· عدم وجود التوصيــل الأرضــي
الحلــــــــــول :
· عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة و تغليفه بعازل
· توصيل هيكل الثلاجة بالمأخذ الأرضــــــي .

النتيجة: المأخذ الأرضي يضمن حماية الأشخاص من الصعق الكهربائي، بجعل التيار الكهربائي المتسرب يمر عبره إلى الأرض

· المنصهــــــرة 
نشاط :نحقق التركيب الموضح في الوثيقة1 و نستقصر المصباح
الملاحظات 
· قبل توصيل الناقل ، المصباح يتوهج عاديا
· بعد وصيل الناقل المصباح ينطفئ و تنصهر المنصهرة.
· تحمل المنصهرة شدة تيار معّينة عند تجاوزها تنصهر.

النتيجة تُركّب المنصهرة على سلك الطور و تحمي الأجهزة من التلف في حالة دارة كهربائية قصيرة أو دارة حدث فيها ارتفاع مفاجئ لشدة التيار الكهربائي
 
· القاطــــــــــع
یركّب القاطع التفاضلي بعد العداد الكهربائي و بعد القاطع الرئيسي و یفتح الدارة الكھربائیة في اقل من ثانیة في الحالات التالية: 
1. استقصـــار الـــدارة : الارتفاع المفاجئ لشدة التیار الكھربائي في الدارة (تلامس سلكا الطور و الحیادي)
2. الشــدة الزائــدة : شدة التیار التي تمر في القاطع التفاضلي اقل من الشدة التي تعمل بھا الأجهزة الكهربائية.
3. تسرب التیار الكهربائي: يمنع القاطع حدوث الصعقة الكهربائية
، بفتح الدارة عند لمس سلك الطور لهيكل الجهاز.


	· يحلل وثيقة و يكشف عن خلل في مخطط الدارة


















· 
يبرر استعمال كل من المنصهرة و القاطع في منشأة كهربائية منزلية





[image: ]

[image: ]







الوثيقة 01
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	الأهداف التعلمية و مؤشرات التقويم
	· الدعم البيداغوجي

	العقبات المطلوب تخطيها
	· استخدام الوسيلة المعينة للخطر المعين.
· علاقة القاطع بالتوصيل الأرضي

	السندات التعلمية
	· قاطعة ، عرض مخطط لشبكة كهربائية 



	أنشطة الاستـــــــاذ
	أنشطة التلميـــــــذ

	· قواعد الأمــن الكهربائي 


 
لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الاحتياطات الأمنية التالية :
· 
القاطعة تركب دائماً في سلك الطور لحماية الشخص من 
التكهرب عنــد استبدال المصباح


· تركب المنصهرة على التسلسل مع الاجهزة و على سلك الطور
· توصيل كل المآخذ الارضية  بالأرض .
· عدم  توصيل عدة أجهزة بمأخذ كهربائي واحد.
· الحفاظ على عوازل الاسلاك و اختيار الالوان المناسبة.
· تركيب القاطع التفاضلي المناسب لقطع التيار آليا أو يدويا.
· تركيب القاطع الرئيسي لقطع التيار في حالة تجاوزه الحد الذي ضبط عليه و عند حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية.
تقويــــــــــم الموارد المعرفية



أنجز عمر مخطط كهربائي لمطبخ وعرضه على أستاذه . الذي بيّن له أن المخطط تنقصه بعض الاضافات و التعديلات.
1- قدّم التعديلات و الاضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط، ، برّر إجابتك.
2- اعد رسم المخطط مبينا كل ما ذكرته سابقا.[image: ]
















	· يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الانسان
أخطار التيار الكهربائـــــــي












· يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو  تشغيل جهاز
· يستعمل المنصهرة و القاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي
· يكشف عن الخلل في مخطط لدارة كهربائية
يحل التقويــــــــم


· التعديلات : تركيب كل من المنصهرة و القاطعة بسلك الطور لحماية المصباح و المستخدم.
· الاضافــــات
· وصل السلك الأرضي بهيكل الغسالة لحماية المستخدم من الصدمات الكهربائية .
· وصل منصهرة بمأخذ الغسالة لحمايتها من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي
· 
الرسم












 حوادث مميتة عند توتر متناوب>25فولط أو تيار متناوب شدته 40 ميلي أمبير


تلف الأجهزة بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي و استقصار الدارة


حرائق نتيجة عيوب في العزل الكهربائي أو استقصار الدارة الكهربائية
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