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	الاهداف التعلمية و 
مؤشرات التقويم
	· [image: ]يعرف  خصائص التيّار المتناوب.
· يقيس كلّا من التوتّر الأعظمي والتوتّر المنتج.
· يقيس الدور ويستنتج التواتر. 
· يعرف رتبة مقدار بعض التواترات لمنابع التوتّر المتناوب.
· يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع.

	العقبات المطلوب تخطيها
	· استخدام جهاز راسم الاهتزاز المهبطي و قراءة القيم.
· اجراء الحسابات الخاصة ب: الدور ، التواتر ،التوتر الأعظمي.

	السندات التعليمية
	· الكتاب المدرسي – منوبة –راسم الاهتزاز المهبطي- الفولطمتر -مولد للتوتر المتناوب


[image: ]
	أنشطة الأستـــــــاذ
	أنشطة التلميـــــــذ

	تعيين خصائص التوتر المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي
· التوتر الأعظمـي : يسمح راسم الاهتزاز المهبطي بقياس القيمة الأعظمية  للتوتر انطلاقا من المنحى ونرمز له بالرمز Umax (الوثيقة 06) وحدته هي الفولط (v) حيث:
     التوتر الأعظمي = عدد التدريجات × الحساسية العمودية
Umax=n×Sv

· التوتر المنتـج : هو القيمة الفعالة التي يقيسها الفولطمتر، رمزه Ueff وحدته هي الفولط (V)
     العلاقة بين التوتر الأعظمي و التوتر المنتج (الوثيقة05)

· الــــدور :هو المدة الزمنية  التي يدور فيها المغناطيس دورة واحدة  و يمثل في المنحنى زمن نوبتين (الوثيقة 06) رمزه T ووحدته الثانية (s)يعطى بالعلاقة 
الدور= عدد التدريجات × الحساسية الأفقية       T = n× Sh
التواتــر : هو عدد المرات التي يتكرر فيها المنحنى خلال 1 ثانية رمزه (f) وحدته الهرتز (Hertz-Hz) يعطى بالعلاقة  f= 1/T

· العلاقة بين الشدة المنتجة للتيار المتنــاوب و الشدة الأعظمية: لشدة التيـــار المتناوب قيمة منتجةIeff يتم قياسها بالأمبيرمتر حيث:
· استطاعة تحويل الطاقة:           P= U×I
· تقويم للموارد المعرفية 
من أجل دراسة خصائص التوتر الكهربائي المتناوب قام علي بتجربة، لتوليد تيار كهربائي متناوب فتحصل على الشاشة المقابلة.
1- [image: ]سمّ الظّاهرة التي اعتمدها علي 
    لإنتاج هذا النوع من التيار،
    محدداً العناصر اللازمة لذلك.
2- أحسب القيم التالية :
(التوتر الأعظمي ،الدور
 ، التواتر، التوتر المنتج)

	· يقيس كلا من التوتر الأعظمي و التوتر المنتج
· يقيس الدور و يستنتج التواتر
· يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع التوتر المتناوب
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الوثيقة 06



·  يحـل التقويــــــــم
1- الظاهرة هي التحريض الكهرومغناطيسي
العناصر اللازمة لذلك: المغناطيس و الوشيعة
2- حساب القيم :
· التوتر الأعظمي = الحساسية العمودية x عدد التدريجات
Umax= nxSv =2x2=4V
· الدور = الحساسية الأفقية  x عدد التدريجات
T= n x Sh  = 4x5 =20ms =0.02s
· التواتر 
f=1/T  =1/0.02=50Hz
· التوتر المنتج =
Uma= Ueff2
Ueff =Umax/Ѵ2 = 
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