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	الأهداف التعلمية و مؤشرات التقويم
	· [image: ]يبرّر استعمال كلّ من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية.
· يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثّل خطرا على الإنسان.
· يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز.
· يستعمل المنصهرة والقاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي.
· يكشف عن خلل في مخطّط لدارة كهربائية.

	العقبات المطلوب تخطيها
	· استخدام الوسيلة المعينة للخطر المعين.
· علاقة القاطع بالتوصيل الأرضي

	السندات التعليمية
	· عرض مخطط لشبكة كهربائية - منصهرات



	أنشطة الاستـــــــاذ
	أنشطة التلميـــــــذ

	· التوصيـــل الأرضـــي
نشاط يتعرض شخص لصدمة كهربائية كما هو موضح في الوثيقة
· تعرف على أسباب الصدمة الكهربائية و اقترح حل لذلك. 
أسباب الصدمة الكهربائية:  
· لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة        
· عدم وجود التوصيــل الأرضــي
الحلــــــــــول :
· عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة و تغليفه بعازل
· توصيل هيكل الثلاجة بالمأخذ الأرضــــــي .

النتيجة: المأخذ الأرضي يضمن حماية الأشخاص من الصعق الكهربائي، بجعل التيار الكهربائي المتسرب يمر عبره إلى الأرض

· المنصهــــــرة 
نشاط :نحقق التركيب الموضح في الوثيقة1 و نستقصر المصباح
الملاحظات 
· قبل توصيل الناقل ، المصباح يتوهج عاديا
· بعد وصيل الناقل المصباح ينطفئ و تنصهر المنصهرة.
· تحمل المنصهرة شدة تيار معّينة عند تجاوزها تنصهر.

النتيجة تُركّب المنصهرة على سلك الطور و تحمي الأجهزة من التلف في حالة دارة كهربائية قصيرة أو دارة حدث فيها ارتفاع مفاجئ لشدة التيار الكهربائي
 
· القاطــــــــــع
یركّب القاطع التفاضلي بعد العداد الكهربائي و بعد القاطع الرئيسي و یفتح الدارة الكھربائیة في اقل من ثانیة في الحالات التالية: 
1. استقصـــار الـــدارة : الارتفاع المفاجئ لشدة التیار الكھربائي في الدارة (تلامس سلكا الطور و الحیادي)
2. الشــدة الزائــدة : شدة التیار التي تمر في القاطع التفاضلي اقل من الشدة التي تعمل بھا الأجهزة الكهربائية.
3. تسرب التیار الكهربائي: يمنع القاطع حدوث الصعقة الكهربائية
، بفتح الدارة عند لمس سلك الطور لهيكل الجهاز.


	· يحلل وثيقة و يكشف عن خلل في مخطط الدارة


















· 
يبرر استعمال كل من المنصهرة و القاطع في منشأة كهربائية منزلية
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