                      
الحساسية الشاقولية:
بمثابة سلم الرسم
وحدتها: V/div   
عدد تدريجات قمة واحدة
- التوتر الأعظمي
- يقاس بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي
- وحدته الفولط V
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- الدور
- الزمن اللازم ليتكرر المنحنى مرة واحدة
- وحدته الثانية s
الحساسية الأفقية:
بمثابة سلم الرسم
وحدتها: s/div   
عدد تدريجات موجة واحدة

                      


	- التواتر (التردد):
-  عدد تكرار المنحنى خلال ثانية واحدة
- وحدته الهرتز Hz

                                           
[bookmark: _GoBack]- التوتر المنتج (الفعال)
- يقاس بجهاز  الفولط متر أو متعدد القياسات
- وحدته الفولط V
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