

مستوى: رابعة متوسط            ملخص لميدان الظواهر الكهربائية          
[bookmark: _GoBack]1/ التكهرب: هو عملية شحن جسم بكمية من الكهرباء ( يكتسب شحنة كهربائية)
+
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موجبة (+) تكون محمولة على الزجاج المدلوك

الشحنة الكهربائية نوعان:تنافر
تجاذب
+
-
-
-
سالبة (-) تكون محمولة على الإيبونيت المدلوك


طرق التكهرب: بالدلك ، بالمس ، بالتأثير
الذرة: تتكون من نواة مركزية مشحونة إيجابا ( بروتونات) وإلكترونات ( سالبة الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة

الشحنة) تدور في مدارات كروية 	النموذج الكوكبي لرذرفورد.
الذرة في الحالة العادية تكون متعادلة كهربائيا : عدد الإلكترونات = عدد البروتونات 
الشحنة العنصرية للإلكترونC         =      -1.6 الشحنة العنصرية للبروتون C         =      +1.6 
تفسير التكهرب  : اللمس
يصبح للجسمان نفس الشحنة وبالتالي يحدث بينهما تنافر
التأثير
لايحدث إنتقال للإلكترونات بل يحدث إعادة توزيع لها في الجسم المتعادل حيث تتجمع الشحنة المعاكسة للجسم المشحون على الطرف المقابل له في الجسم المتعادل مثل:
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الدلك
يصبح للجسمان شحنتين مختلفتين
الزجاج المدلوك بالصوف( +) : إذن تنتقل الإلكترونات من الزجاج للصوف (-)
الإيبونيت المدلوك بالصوف (-): إذن تنتقل الإلكترونات من الصوف (+) للإيبونيت 
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الكاشف متعادل

القاعدة الأولى:   التكهرب هو عملية تحويل للإلكترونات.
                    الجسم المتعادل لما يفقد إلكترونات                تصبح شحنته موجبة.القاعدة الثانية:

                    الجسم المتعادل لما يكتسب إلكترونات              تصبح شحنته سالبة.
الناقل الكهربائي: يسمح بمرور الإلكترونات عبره مثل : الألمنيوم، النحاس...
العازل الكهربائي: لا يسمح بمرور الإلكترونات عبره مثل: الخشب، البلاستيك...
2/ التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان:
التحريض الكهرومغناطيسي: هو عملية إنتاج التيار المتناوب ( متغير الشدة و الجهة) بتحريك مغناطيس أمام وشيعة أو العكس
منوبة الدراجة: تنتج تيار كهربائي متناوب (المغناطيس محرّض ، الوشيعة متحرّض )خط مستمر: توتر مستمر

يسمح راسم الإهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الزمني بالكشف عن طبيعة التوتر خط متموج: توتر متناوب



خصائص التيار الكهربائي المتناوب:1/ التوتر الأعظمي = عدد التدريجات العمودية × الحساسية العمودية
( الوحدة : الفولط V  )                        Umax = n SV                    
2/ التوتر المنتج ( الفعال) : المقاس بجهاز الفولطمتر
( الوحدة : الفولط V )       U eff = Umax / 
   
3/ الدور : عدد التدريجات الأفقية × الحساسية الأفقية 
( الوحدة: الثانية S )   Sh                                                      T = n 
4/ التواتر ( التردد): مقلوب الدور
( الوحدة : الهرتز Hz )                                     F = 
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Ieff = Ueff  / R
Ieff = P / Ueff

الشدة المنتجة: المقاسة بجهاز الأمبيرمتر:	(الوحدة: الأمبير A )

3/  الأمن الكهربائي:1/ الطور: رمزه Ph  ولون المادة العازلة أحمر
2/ الحيادي: رمزه N ولون المادة العازلة أزرق.
3/ الأرضي: رمزه T ولون المادة العازلة أصفر أوالأخضر أخضر
220 V
N
Ph

المأخذ الكهربائي يتكون من 3 مرابط:  0V
220 V
T


نكشف عن سلك الطوربـ : 1/ مفك البراغي الكاشف Testeur
                            2/  بجهاز الفولطمتر ( او متعدد القياسات).          3/ عن طريق ألوان المادة العازلة.
	أشهر  مشكلات الأمن الكهربائي

	الرقم
	المشكلة
	سببها
	حلها

	1
	الشعور بصدمة كهربائية والقاطعة مفتوحة. 
	القاطعة مركبة على سلك الحيادي
	يجب تركيب القاطعة على سلك الطور

	2
	الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة هيكل معدني.
	- سلك الطور يلامس الهيكل المعدني.
- عدم ربط الهيكل المعدني بالمربط الأرضي.
	- تفقد سلك الطور و عزله عن الهيكل المعدني 
- تغليفه إذا كان السبب متعلق بالمادة العازلة
- توصيل الآلة ذات الهيكل المعدني بمأخذ أرضي.

	3
	انقطاع التيار الكهربائي عند توصيل عدة أجهزة كهربائية. 
	الحمولة الزائدة أي تجاوز شدة التيار الكلي الذي يمر في الأجهزة للقيمة التي يسمح بمرورها القاطع.
	- استبدال القاطع بآخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر.
- ضبط زر القاطع على قيمة أكبر لشدة التيار
- التقليل من استخدام الأجهزة. 


	4
	انقطاع التيار الكهربائي عند توصيل عدة أجهزة كهربائية وبعد إصلاح هذا الخلل لوحظ أن الجهاز تعطل
	- عدم استعمال المنصهرة
- أو أن المنصهرة موجودة ولكن سلكها قد انصهر 
	- ضرورة استعمال المنصهرة
- أو تفقد المنصهرة واستبدالها
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