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	الاهداف التعلمية 
و مؤشرات التقويم
	· [image: ]يفسّر كيفية إنتاج توتّر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية.
· يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب

	العقبات المطلوب تخطيها
	· استخدام جهاز الغلفانومترو تفسير حركة المؤشر
· تلاميذ هذه السنة لم يدرسوا الظواهر الكهربائية  و المغناطيسية س2 بسبب جائحة 2019-2020

	السندات التعليمية
	· الكتاب المدرسي – مغناطيس- وشيعة – منوبة دراجة



	أنشطة الأستـــــــاذ
	أنشطة التلميـــــــذ

	الوضعية الجزئيـة : درست سابقا خصائص التيار الكهربائي المستمر المستعمل في البطاريات.
تعرّف على مواصفات التوتر الكهربائي المتناوب.




التوتر الكهربائي المتغيــــــــر
· إنتاج التيار الكهربائي المتنــاوب
نشاط : نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 01المقياس الغلفاني هو جهاز يستخدم لاستشعار شدة التيار الكهربائي ‶




الملاحظة: عند تدوير المغناطيس ينحرف مؤشر الغلفانومتر على يمين و يسار الصفر بالتناوب. فهو يتأرجح بين قيمتين حديتين.
إرساء للموارد المعرفيـــة
· إن تدوير مغناطيس أمام وشيعة أو العكس ينتج تيارا كهربائيا متحرض حيث المغناطيس محرّض و الوشيعة متحرّضه خلال مدة هذا الانتقال ، و تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيســي
· التيار الكهربائي المتحرض " التيار المتناوب "رمزه (AC) أو~))
· التوتر الكهربائي المتناوب  ينتج تيار كهربائي متناوب








تقويم للموارد المعرفيـــة  (دراســــة المنـــــوب(
· قم بدراسة تحليلية لمنوب الدراجة.
· تعريف المنوب: هو جهاز يسمح بإنتاج تيار و توتر كهربائيين متناوبيـــن اعتمادا على مبدأ ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.
	العنصــــر
	الوظيفـــــة

	عجلة مسننة
	نقل الحركة الدورانية إلى المحور

	محور من الفولاذ
	نقل الحركة الدورانية إلى  المغناطيس

	مغناطيس
	توليد حقل مغناطيسي

	نواة من الحديد اللين
	التمغنط و الزياد في الحقل المغناطيسي

	وشيعة
	انتاج تيار كهربائي متناوب

	اسلاك توصيل
	نقل التيار الكهربائي


· مكوناتـــــه (الوثيقة 02) 
· [image: ]طريقة عمله: عند دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة ، فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعة الملفوفة على النواة (لزيادة الحقل المغناطيسي) ، فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل إلى مصباح الدراجة .
	· يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
· يتعرف على المغناطيس و الوشيعة لأن تلميذ هذه السنة لم يدرس الظواهر الكهربائية و المغناطيسية(س2) بسبب جائحة كورونا
· يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته.
· يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية.
· يحقق التجربة ، يلاحظ و يستنتج









الوثيقة 01



· يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لمنوب الدراجة














الوثيقة 02 : مكونات  منوبة الدراجة
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