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	الأهداف التعلمية و مؤشرات التقويم
	· الدعم البيداغوجي

	العقبات المطلوب تخطيها
	· استخدام الوسيلة المعينة للخطر المعين.
· علاقة القاطع بالتوصيل الأرضي

	السندات التعلمية
	· قاطعة ، عرض مخطط لشبكة كهربائية 



	أنشطة الاستـــــــاذ
	أنشطة التلميـــــــذ

	· قواعد الأمــن الكهربائي 


 
لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الاحتياطات الأمنية التالية :
· 
القاطعة تركب دائماً في سلك الطور لحماية الشخص من 
التكهرب عنــد استبدال المصباح


· تركب المنصهرة على التسلسل مع الاجهزة و على سلك الطور
· توصيل كل المآخذ الارضية  بالأرض .
· عدم  توصيل عدة أجهزة بمأخذ كهربائي واحد.
· الحفاظ على عوازل الاسلاك و اختيار الالوان المناسبة.
· تركيب القاطع التفاضلي المناسب لقطع التيار آليا أو يدويا.
· تركيب القاطع الرئيسي لقطع التيار في حالة تجاوزه الحد الذي ضبط عليه و عند حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية.
تقويــــــــــم الموارد المعرفية



أنجز عمر مخطط كهربائي لمطبخ وعرضه على أستاذه . الذي بيّن له أن المخطط تنقصه بعض الاضافات و التعديلات.
1- قدّم التعديلات و الاضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط، ، برّر إجابتك.
2- اعد رسم المخطط مبينا كل ما ذكرته سابقا.[image: ]
















	· يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الانسان
أخطار التيار الكهربائـــــــي












· يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو  تشغيل جهاز
· يستعمل المنصهرة و القاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي
· يكشف عن الخلل في مخطط لدارة كهربائية
يحل التقويــــــــم


· التعديلات : تركيب كل من المنصهرة و القاطعة بسلك الطور لحماية المصباح و المستخدم.
· الاضافــــات
· وصل السلك الأرضي بهيكل الغسالة لحماية المستخدم من الصدمات الكهربائية .
· وصل منصهرة بمأخذ الغسالة لحمايتها من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي
· 
الرسم












 حوادث مميتة عند توتر متناوب>25فولط أو تيار متناوب شدته 40 ميلي أمبير


تلف الأجهزة بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي و استقصار الدارة


حرائق نتيجة عيوب في العزل الكهربائي أو استقصار الدارة الكهربائية
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