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	الاهداف التعلمية
 و مؤشرات التقويم
	· يميّز بين الطور والحيادي والأرضي.
· يكشف عمليّا عن الطور في دارة كهربائية

	العقبات المطلوب تخطيها
	· التمييز بين السلك الحيادي و السلك الارضي
· استخدام الوسيلة المعينة للخطر المعين. 

	السندات التعليمية
	· مأخذ كهربائي ، مفك البراغي الكاشف ،الفولط متر، أسلاك التوصيل 



	أنشطة الاستـــــــاذ
	أنشطة التلميـــــــذ

	الوضعية الجزئيـة : الكهرباء ضرورية، و مع ذلك تبقى تشكل خطر على الانسان و التجهيز. 
قدّم نصائح لحماية أنفسنا و الأجهزة الكهربائية من خطر التكهرب 





التعرف على مرابط مأخذ التوتر الكهربائي 
نشاط 1: نقوم بمعاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر المتناوب و نكشف عن المرابط الثلاث (الوثيقة 01)
الملاحظة
1. الطـور Ph يكون سلكه أحمر اللون و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به يتوهج  مصباح الاشعار
2. الحيـادي N يكون سلكه أزرق اللون ، و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به لا يتوهج  مصباح الاشعار
3. الأرضـي T يكون سلكه أخضر و أصفر اللون و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به لا يتوهج  مصباح الاشعار.
نشاط 2 : نقوم بقياس التوتر المنتج بين كل مربطين (الوثيقة 02)
الملاحظة
· التوتر المنتج بين الطور و الحيـادي يساوي  220V
· التوتر المنتج بين الطور و الأرضي يساوي 220V
· التوتر المنتج بين الأرضي و الحيادي يساوي v0
إرساء للموارد المعرفية




· یستعمل التوتر الكهربائي بین الطور و الحیادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية.
· يمكن الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي بالألوان ، مفك البراغي الكاشف او القياس بالفولطمتر أو بمتعدد القياسات 
· یصاب الشخص بصعقة كهربائية، عند لمسه  سلك الطور أو الطور و الحیادي، أو الطور و الأرضي معا. 



تقويــــــــــم الموارد المعرفية 
( التمرين 06 الصفحة 28  الكتاب المدرسي)


	· يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
· يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته.
· يميز بين الطور و الحيادي و الأرضي
· 
يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية

























حل التقويم



· تحديد المرابط الثلاثة لهذا المأخذ وتسمية كل واحد باسمه مع كتابة رموزها النظامية. 
· المربط A هو : الحيادي ورمزه N 
· المربط B هو : الطور ورمزه P أو Ph 
· المربط C هو : الأرضي ورمزه T
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