



1.التكهرب ظاهرة .....................تحدث نتيجة .................... جسم او ..................... ل.........................كهربائية.
تكهرب جسم معناه ..............شحنات كهربائية.توجد ثلاث طرق  :

	التكهرب ب.........
	التكهرب ب..........
	التكهرب با........

	* ................ جسمين (يحدث تنافر) 

* .............. الشحنة للجسمين 

*............. الشحنات من الجسم المكهرب الى جسم ...............مكهرب(متعادل كهربائيا)


[image: ]
	*................. جسمين من بعضهما (مكهرب و غير مكهرب) فيحدث.............. ثم تنافر

*شحنات الطرف القريب تختلف عن شحنات الطرف..................
*الشحنات لا ..............من الجسم المكهرب  
[image: ]
	*ندلك جسم (بلاستيك أو ايبونيت) بقطعة صوف – قماش – فرو

*انتقال الشحنات بين جسم مدلوك وجسم دالك




[image: ]



*مبدأ انحفاظ الشحنات : كمية الشحنات الكهربائية على الأجسام تبقى ثابتة أي لا.............. و لا ................... بل تنتقل من جسم لأخر
*نميز نوعان من الشحنات الكهربائية:
 شحنات كهربائية....................... مثل ...........................
 و شحنات كهربائية................... مثل .............و .....................
*الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة (المكهربة) نوعان:..................... و.......................
*.................... يحدث عندما تكون الشحنات الكهربائية للجسمان متماثلة 
*.................... يحدث عندما تكون الشحنات الكهربائية للجسمان مختلفة
*الشحنات الكهربائية..................... أي ....................... هي التي تنتقل من جسم لآخر .
*الشحنة الكهربائية هي كمية الكهرباء التي يُشحن بها الجسم رمزها .......... و وحدتها ............ و نرمز لها ب ............. تحسب بالعلاقة   e x n= q 
*الذرة هي أصغر جزء مُكون للمادة تتكون من................... مركزية.و.....................الكترونية. 
*تتكون نواة الذرة من .................... شحنتها................... و ....................... شحنتها ..........
*تدور ................... التي شحنتها .................... حول النواة في مسارات دائرية تسمى .......................
*الشحنة الكهربائية أي الشحنة العنصرية للإلكترون تساوي ....................................  =- e
*الذرة متعادلة كهربائيا ( عدد الشحنات............. = عدد الشحنات ...................... )
                    أي        (عدد ....................= عدد .......................)
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)*تكتسب الذرة الكترونات  _ e فتصبح شحنتها ............................
*تفقد الذرة الكترونات  _ e فتصبح شحنتها ............................ 


*تنتقل الالكترونات من جسم الى أخر 

*النواقل : أجسام..................... بانتقال الالكترونات (الشحنات السالبة) عبرها (غبر الجسم الناقل)
*العوازل: أجسام.................... بانتقال الالكترونات و تبقى في موضعها ( موضع التكهرب)

2.التحريض الكهرومغناطيسي ظاهرة فيزيائية تتمثل في ................ ال........... الكهربائي بواسطة ........... ... و.............
*بتحريك المغناطيس.................. و ....................أمام الوشيعة او العكس
*بتقريب و................. المغناطيس داخل الوشيعة او العكس
*ب.......................... و إخراجه داخل الوشيعة
*بالدوران المنتظم........................ أمام وشيعة
*المغناطيس / الوشيعة  ساكن (ة) ..................  تيار كهربائي متناوب
*انحراف مؤشر الغلفانومتر يدل على ..........................................
*عدم انحراف المؤشر يدل على ........................................
*التيار الناتج يسمى بالتيار ...................... او ..................... .المغناطيس هو العنصر ................و الوشيعة العنصر.............
*العوامل المؤثرة في إنتاج التيار المتحرّض (المتناوب) هي:
*سرعة .............. المغناطيس
*عدد ................. الوشيعة 
*عدد.................. المغناطيس
*الدينامو جهاز كهرومغناطيسي ينتج تيار كهربائي متناوب (مغناطيس+وشيعة)
*يعمل على تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية 

	التيار الكهربائي المتناوب
	التيار الكهربائي المستمر

	*...............................
*شدته متغيرة
*قيمتين.................. (قيمة أعظمية ............. و قيمة أعظمية.................)
*وحدته الأمبير (A)
*رمزه .......   او 
*شدة التيار المنتجة:  
	*جهة .............

*شدة................. (قيمة ثابتة)

*وحدته الأمبير (A)
* رمزه............ أو =




   
	التوتر الكهربائي المتناوب
	التوتر الكهربائي المستمر

	 *........... بالنسبة للزمن
*متغير الاتجاه 
*المنحنى خط ............ (نوبة + و نوبة -)
*وحدته (V)
*رمزه U
	خصائصه:
 التوتر............  Umax
 التوتر ............ Ueff
 الدور الزمني.........
 ................f
	 *ثابت بالنسبة للزمن
*............................
*المنحنى خط ....................
*وحدته (V)
*رمزه  U
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