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  التمرين1:   1- ما هي الظاهرة التي يريد التلميذ  تحقيقها في كل حالة؟
     2- ماذا يحدث لورقتي الألومنيوم في كل حالة ؟  برر إجابتك  .
    3- ما نوع الشحنة الكهربائية لورقتي الألومنيوم في كل حالة ؟ 

 التمرين 5:
  لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس متعادلة كهربائيا:

[image: ]
   1- ماذا يحدث لكرية النواس في كل حالة ؟ برر إجابتك ؟
   2- سمي الظاهرة الحادثة  في كل حالة ؟
   3- ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة ؟ مع الرسم 

التمرين 7:شهادة  التعليم المتوسط 
 قام محمد بمسك قضيب زجاجي (V)مدلوك بالصوف ثم قربه من 
       قضيب معدني (CD) والقضيب المعدني (CD) يلامس 
      كرية الألمنيوم(B)
[image: ]

1- صف ما يحدث للكريه ؟ برر إجابتك ؟ 
2- سم هذه الظاهرة ؟
3- ما هي إشارة شحنة الكرية ؟
 4- ماذا يحدث للكرية إذا استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل معدني؟
 5- ماذا يحدث للكرية إذا استبدلنا القضيب المعدني بمسطرة    
            بلاستيكية ؟ برر إجابتك؟






    - إليك الأجسام المشحونة التالية : A- B – C –D - E
    إذا علمت أن C  مشحون سلبا , و   Dيجذب   C  
   و   B  يجذب    C و  A   يدفع  B  و    Aيجذب  E
       1- أوجد إشارة كل من A-B -D-.؟
       2- ماذا يحدث بين : E   و  D؟
 التمرين2:
 لاحظ الحالات التالية حيث كرية  النواس متعادلة كهربائيا:
     
قضيب بلاستيكي 
قضيب زجاجي
الحالة1 
الحالة2 









1- ماذا يحدث لكرية النواس في كل حالة ؟ برر إجابتك؟
2- ما نوع تكهرب كرية النواس في كل حالة ؟
3- ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة ؟
 التمرين 3:
 لاحظ الحالات التالية حيث كرية النواس متعادلة كهربائيا:
     قضيب بلاستيكي 
قضيب زجاجي
الحالة1 
الحالة2 





 

 1- ماذا يحدث لكرية النواس في كل حالة ؟ برر إجابتك ؟
  2- ما نوع تكهرب كرية النواس في كل حالة ؟
     3- ما نوع شحنة كرية النواس في كل حالة ؟
  التمرين 4:
   يريد تلميذ تحقيق ظاهرتين علميتين مع زميله  في القسم 
     بواسطة كشاف كهربائي فقام بإنجاز التركيبين المقابلين :
قضيب زجاجي 
قضيب زجاجي 






          
   
الحالة 2
الحالة 1

[image: E:\4 eme\karim2018-2019\السنة الرابعة\الظواهر الكهربائية\Captu.PNG]
التمرين11
تمثل الوثيقة أدناه معاينة لتوتر كهربائي.
1- سمي الجهاز الذي يسمح بهذه المعاينة؟
2- ما نوع هذا التوتر الكهربائي؟ 
3- احسب التوتر الأعظمي واستنتج التوتر الفعال؟
4- احسب دوره واستنتج تواتره؟
5- اذكر الظاهرة التي انتجت هذا النوع من التوترات الكهربائية واشرحها؟
[image: E:\4 eme\karim2018-2019\السنة الرابعة\الظواهر الكهربائية\Capture1.PNG]
علما أن: المسح الأفقي 0,01S/div
           الحساسية الشاقولية 2V/div

التمرين 12:
خلال العطلة ذهبت عائلة أحمد للاستجمام واستأجرت بيت و لكن :
1 – كلما استعملت الأم الفرن الكهربائي في المطبخ تصدم             كهربائيا .
2 – أما آمنة عند استعمالها للسخان الكهربائي و مجفف الشعر و المصباح في آن واحد في الحمام، ينقطع التيار الكهربائي.
3 – أما الأب عند محاولته لتصليح غمد مصباح السرير فتح القاطعة التي تتحكم في ذلك المصباح رغم ذلك أصيب بصدمة   كهربائية، فقرر الأب استبدال البيت و لكن أحمد شرح لهم احتمالات أسباب تلك الحوادث و أعط حلا لكل منها.
- على ضوء ما درست، كيف فسر أحمد سبب كل حادثة ؟ و ما هو الحل الذي أعطاه لكل منها ؟ 

[image: ]

التمرين 08:
كرية خفيفة من الألمنيوم (B) تحمل شحنة كهربائية قيمتها  ومعلقة في حامل (f).
1- هل الكرية اكتسبت أم فقدت إلكترونات؟ ما هو عدد الالكترونات المكتسبة أو المفقودة؟
2- نقرب من الكرية السابقة قضيب من الزجاج (DC) كما في الشكل الاتي: [image: E:\4 eme\karim2018-2019\السنة الرابعة\الظواهر الكهربائية\Captur.PNG]
- صف ماذا يحدث؟
3- ماذا يحدث إذا استبدلنا قضيب من الزجاج بأخر من الايبونيت؟
التمرين09:   من أجل انتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الشكل -1-
1) سم العناصر: A –B –G .
2) كيف يمكن انتاج التيار انطلاقا من هذا التركيب ؟
3) كيف يسمى هذا التيار الناتج؟
     كيف نسمي هذه الظاهرة؟
[image: E:\4 eme\karim2018-2019\السنة الرابعة\الظواهر الكهربائية\Capture2.PNG]

التمرين 10 (ش،ت،م 2014):
نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متري رقمي ، كما هو مبين في الشكل المقابل:
1. ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.
2. ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير 2. ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولط متر؟
- استنتج قيمته الأعظمية Umax.
3- ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

 








   
	
     











    

  




































تفاضلي حساسيته 30mA ، هل يمكن تحقيق هذه التجربة؟
اشرح ماذا يحدث.

[bookmark: _GoBack][image: E:\4 eme\karim2018-2019\السنة الرابعة\الظواهر الكهربائية\Capture.PNG]
التمرين 13:
أراد أحمد أن يكشف عن الطور لمأخذ التيار الكهربائي أطرافه A ، B ، T .
باستعمال متعدد القياسات فتحصل على ما يلي:
. التوتر بين A ، B  يساوي  220V
. التوتر بين A ، T  يساوي  0V
. التوتر بين B ، T  يساوي  220V
1- ماهو الطور باستعمال النتائج السابقة؟
2-  سم جهاز القياس المستعمل لذلك . اعط رمزه النظامي.
3- ادكر أداة أخرى تمكنك من الكشف عن الطور.
4- اذكر بعض الأخطار الناجمة عن التوتر المنخفض.

التمرين 14:  تم  توصيل منزل حديث البناء بشبكة التغذية الكهربائية .
 لاحظت ربة البيت أنه عند تشغيل الغسالة الكهربائية و لمسها تشعر بصدمة كهربائية.
يمثل الشكل مخطط  تركيب الغسالة الكهربائية . 
1-برأيك، ما هي الأسباب المحتملة لتعرض الأم
 للصدمة الكهربائية ؟
2- بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي للغسالة ،
كيف يمكنك معالجة هذا التركيب لتضمن
 سلامة مستعمل هذا الجهاز ؟
3- دون عريضة تبرز فيها احتياطات الأمن الواجب 
اتخاذها للوقاية من أخطار التيار الكهربائي .
[image: ]
التمرين 15:من أجل تعيين قطبي مأخذ للتيار الكهربائي، لجأ استاذ الفيزياء الى تحقيق التجربة التالية:
ربط مصبا توهج مباشرة بتوصيل أرضي (وليكن أنبوب مائي).
[image: E:\4 eme\karim2018-2019\السنة الرابعة\الظواهر الكهربائية\Capt.PNG]
1_ من خلال التجربة استنتج اسم القطب 1.
2_ اذكر طريقتين للكشف عنه؟
3_ اذا كنت القاعة التي أجريت فيها التجربة مزودة بقاطع 
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