
	المستوى: أولى متـــوسط                           
	المؤسسة: قريـــش محمد-سيدي موسى-الشلف
	المادة: العلـوم الفيزيائيــة و التكنولوجيـا

	المقطع (1): الظواهر الكهربائية 
	 البطاقة رقم :01        


	المدة:  2/1    ســــــــــــــــــا

	
	
	التاريخ:

	الوحــــــدة التعلميـــــة : وضعية  انطلاق الكفــاءة  الختاميــــة

	الأستاذ: بـاشا محمـــــــــــد


	
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي
	 - يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
- يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي
	-الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة
-استخدام اللغة العربية
-حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالقواعد :العدالة-التضامن-الاحترام-...
-استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال 

	الكفاءة العرضيــــــــة

	
	-يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا 
-التخطيـــــــط والتمثيل وجمع المعلــــــــــــومات واستخلاص النتائج
-استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمـــــــــــــــــــــــــــــــي
-ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات


	المراحل
	أنشطـــــــة الأستــــــــــــــــــــــــــــــاذ
	أنشطـــــــة التلميــــــــــــذ
	المدة
	الملاحظة

	نص الوضعيــــــــــة:           المهمة:                   السنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:

	احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :

1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي 
2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين 
3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارت
المطلوب: تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك؟
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يقرؤن الوضعية جيدا 
يفكرون فيها ظمن أفواج






 يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان 
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القيـــــــــــــــــــــــم
مركبــــــــات الكفــــــاءة






	المستوى:   اولى متـــوسط                           
	المؤسسة: قريـــش محمد-سيدي موسى-الشلفالبطاقة رقم :02        

	المادة: العلـوم الفيزيائيــة و التكنولوجيـا

	المقطع (1): الظواهر الكهربائية
	 

	المدة:   2/1  ســــــــــــــــــا

	
	
	التاريخ: 

	المشروع التكنولوجي: جهاز كاشف مستوى الماءالكفــاءة  الختاميــــة

	الأستاذ: بـاشا محمـــــــــــدمركبــــــــات الكفــــــاءة
الأهــــــــــــــداف التعلميـــــــــــــة



	
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
	

-استغلال المشروع في عملية التقويم لنهاية الميدان 
- توظيفه في الحياة اليومية كوسيلة بديلة للتعرف على مستوى الماء في الخزان .......

	-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
-يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
-يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي 

	السندات التعليمية المستعملة

	العقبات المطلوب تخطيها

	المراجـــــــــع


	
-حوض بلاستيكي - كمية من الماء - - بطارية- صمامات ضوئية-أسلاك توصي- قاطعة بسيطة
. 
 
	
-القراءة وتحديد التدريج بدقة.  
	
- المنهاج, الوثقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنيت .

	المراحل
	أنشطـــــــة الأستـــــــاذ
	أنشطـــــــة التلميـــــذ
	
	الملاحظة

	نص المشروع

	بعد دراستك  لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذالك من اجل التعرف على مستوى الماء في الخزان 

	- يقرأ نص المشروع  
- يحضر الوسائل المطلوبة لا نجازه  

	

	





	السند                     المهمة
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انجز ماطلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليهالمرحلة الأولى : إنجاز لوحة القيادة 
 1 ـ  تثبيت عناصر الدارة الكهربائية حسب التركيب  مع استعمال عدد من الصممات حسب المستويات المراد معرفتها. 
2ـ  يربط أسلاك التوصيل حيث يجعل القطب الموجب مرتبط بالقاطعة ثم السلك المشترك (من كل صمام سلك) على التفرع بالقطب السالب للبطارية 
المرحلة الثانية : ينجز المسبار(ربط لوحة القيادة بالماء). 
1 ـ  يجعل السلك  الموصول بالقاطعة غير معزول  أسفل نقطة معزول ليلامس الماء. 
2 ـ  يجعل كل سلك عند مستوى محدد ويكون غير معزول عند جزء صغير منه لملامسة الماء عند وصوله اليه . 
3 ـ  يجعل الأسلاك المتصلة بالصمامات متباعدة  لتفادي إتلاف الصمامات.
المرحلة الثالثة : يتحقق من نجاح مشروعه وذالك باحداث التجربة 


	
- يشرع في إنجاز المشروع.
- يقدم  طريقة يشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان




تنفيذ المهمة (المطلوب)
	
	

	
الخطـــــــوات

	

	

	
	






















	المستوى:   اولى متـــوسط                           
	المؤسسة: قريـــش محمد-سيدي موسى-الشلفالبطاقة رقم :03        

	المادة: العلـوم الفيزيائيــة و التكنولوجيـا

	المقطع (1): الظواهر الكهربائية
	 

	المدة:   2  ســــــــــــــــــا

	
	
	التاريخ: 

	الوحــــــدة التعلميـــــة : ماهـــــــــــي الدارة الكهربائية؟الكفــاءة  الختاميــــة

	الأستاذ: بـاشا محمـــــــــــدمركبــــــــات الكفــــــاءة
الأهــــــــــــــداف التعلميـــــــــــــة



	
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
	  - يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة.
- يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية البسيطة.
- يتمكن من معرفة كيفية توصيل العناصر الكهربائية لتشغيل دارة بسيطة .
- يتعرف على العناصر الناقلة والعازلة الكهربائية
- يمثل عناصر لدارة كهربائية بالرموز النظامية.
- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل دارة كهربائية بسيطة .
- يركب دارة كهربائية بسيطة اعتمادا على مخططها النظامي.
- يمثل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز النظامية؟
	-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
-يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
-يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي 

	السندات التعليمية المستعملة

	العقبات المطلوب تخطيها

	المراجـــــــــع


	أعمدة كهربائية – مواد ناقلة للتيار الكهربائي – مواد عازلة للتيار- مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي – صمام ضوئي – أسلاك توصيل

	
تصور دارات كهربائية ذات بعض الأجزاء المخفية (مثل المنشآت الكهربائية المنزلية .................)
 
	
- المنهاج, الوثقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنيت .

	المراحل
	أنشطـــــــة الأستـــــــاذ
	أنشطـــــــة التلميـــــذ
	المدة
	الملاحظة

	تـــــــمهيد

	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الكهرباء الذي دروسوه في التعليم الإبتدائي 

	استرجاع بعض المفاهيم 
	
05د
	

	وضعية تعلمية جــــزئية

	اشترى اخوك أحمد لعبة سيارة والتي تتكون من محرك وبطارية وقاطعة لكنها لم تشتغل فطلب منك إصلاحها .
-اقترح له حلا تساعده في تشغيل المحرك وذالك بتقديم تصميما يسمح له بمعرفة العناصر الكهربائية في السيارة ؟
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- يقرؤون الوضعية جيدا 
- يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة 
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	النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط  التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
	1- مفهوم الدارة الكهربائية:

	
نشاط1:  عناصر الدارة الكهربائية
-يقدم  للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية – أسلاك توصيل – مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي – صمام ضوئي )

-  س1: تعرف على هاته العناصر؟
-س2: من خلال هذه العناصر الكهربائية المقدمة قم بتركيب يسمح لك باشتعال مصباح أو تشغيل المحرك ؟ 
س3:اعط دور العناصر التالية :(العمود الكهربائي-المصباح-المحرك -اسلاك توصيل )
س4: عند ربط مجموعة من العناصر الكهربائية على شكل حلقة . ماذا نسميها ؟
	
ج1: التعرف على كل عنصر من خلال الرسم وكتابة اسمه  
ج2: تحيق التركيبين 
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                      اشتعال مصباح

      تشغيل محرك كهربائي
ج3: دوركل عنصر:
- العمود الكهربائي :ينتج الكهرباء.
- المصباح هو الإنارة
- اسلاك التوصيل :هو توصيل الكهرباء.
- المحرك الدوران.
ج4: مجموعة العناصر على شكل حلقة نسميها دارة كهربائية.
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	إرساء الموارد









	
- مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة :هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ، وتحتوي مولد واحد على الاقل .
عناصر الدارة الكهربائية البسيطة: تتكون من : مولد كهربائي، مصباح أو محرك ،قاطعة ،.......وترتبط   مع ببعضها البعض على شكل حلقة

	

يسجلون النتيجة على الكراس 
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	النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط التعلمــــــــــــــــــــــي
	نشاط (02): إنجاز دارة كهربائية 
-يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية – أسلاك توصيل – مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي ) ويطلب منه تحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح؟
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س1:ماذا تلاحظ في كل تركيب؟
س2:ماهو دور القاطعة ؟
* قم بعكس مربطي المصباح ثم أغلق القاطعة ؟ماذا تلاحظ

	ج1: الملاحظات:
- (1) نلاحظ عدم توهج المصباح.لعدم وجود بطارية.
- (2) نلاحظ عدم توهج المصباح.لأن القاطعة مفتوحة .
- (3) نلاحظ توهج المصباح . لأن القاطعة مغلقة
ج2: دور القاطعة : غلق وفتح الدارة الكهربائية

ج3: نلاحظ انه عند عكس مربطي المصباح يضيء بشكل عادي
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	*الآن ضع مكان المصباح المحرك واعكس اقطاب البطارية 
س3: ماذا تلاحظ؟

	
ج3:عند عكس أقطاب البطارية تنكس جهة دوران المحرك الكهربائي
	
	

	ارســــــــــــاء الموارد
	- لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة  وتضم مولدا واحدا على الأقل .
- الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة .
- الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة .
- للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان .
- المولد الكهـربـائي : هو عنصر كهربائي يزود الدارة الكهربائية  بالطاقة وله قطبان غير متماثلان . احدهما موجب (+)والأخر سالب (-).

	

يسجلون النتيجة على الكراس
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	تقوبم الموارد
	
هل الصمام الضوئي يشتعل عند ربطه بأي كيفية مع البطارية ؟بماذا تفسر ذالك؟

التفسيـــــــــر : الصمام الضوئي يسمح بمرور الكهرباء في جهة واحدة فقط

	

يحاولون في التقويــــــــــــم
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	النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط التعلمي
	2- النواقل والعـــــــــــوازل:


نشاط (03):المواد المشكلة للدارة الكهربائية :
- قم  بانجاز التركيبة المبينة في الشكل ثم باستبدال المواد حسب الجدول:
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ملأ الجدول بما يناسـب :
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	الحصة2المــــــــــــــــــــادة (الجسم)
ناقلــــــــــــــة  للكهربـــــــــاء
عازلـــــــة للكهــــــــــــــرباء
الخشب

×
المدور
· 

البلاستيك

×
جسم الإنسان
· 

الزجاج

×
الماء المعدني
· 

الماء النقي (المقطر)

×
المعادن (النحاس – الذهب-.......)
· 

الغرافيت
· 




	إرساء الموارد
	
نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل  والتي  لا تسمح  بمرور الكهرباء بالعوازل


	
يسجلون النتيجة على الكراس 
	


05د
	

	النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط التعلمـــــــــــــــــي
	3- مخطط دارة كهربائيـــــــة:


نشاط (04): الرموز النظاميـة
باستعمال الرموز النظامية المتفق عليها للعناصر الكهربائية الموجودة في الجدول انجز مخططا لإشتعال مصباح ومخطط اخر لتشغيل محرك كهربائي بحيث تكون القاطعة مفتوحة 

	
مخطط دارة كهربائية لإشتعال مصباح:


مخطط دارة كهربائية للتشغيل المحرك:

	







15د
	

	إرساء الموارد
	
تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما تمكننا من تركيب دارات إنطلاقا من مخططاتها
	

يسجلون النتيجة على الكراس
	

	

	النشــــــــــــــــــاط التعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
	4- النموذج الدوراني للتيار الكهريائي:



يمكن اعتبار مايجري في الدارة الكهربائية على أنه دقائق مادية صغيرة جدا تملأ بشكل كامل الدارة تنتقل داخل أسلاك التوصيل والعناصر الكهربائية وفق حركة منظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد ويلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق المادية . وأصطلح على أن جهة التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد



-س1: أرسم مخطط دارة كهربائية لتشغيل المحرك الكهربائي وحدد عليها الجهة الإصطلاحيــة للتيار الكهربائي؟






	*تمثيل حركة الدقائق المادية :

[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180727-165029.png]


ج1:مخطط دارة كهربائية لتشغيل محرك عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي[image: ]
	









15د











	

	إرساء الموارد
	
- يمكن شرح ما يجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي
-مفهوم الكهرباء : يمثل الحركة الاجمالية للدقائق المادية

	
يسجلون النتيجة على الكراس
	
05د
	

	تقويم
	تمارين: 1-2-3-7-18-ص72-74


	
	05د
	


















	[bookmark: _GoBack]المستوى:   اولى متـــوسط                           
	المؤسسة: قريـــش محمد-سيدي موسى-الشلفالبطاقة رقم :04        

	المادة: العلـوم الفيزيائيــة و التكنولوجيـا

	المقطع (1): الظواهر الكهربائية
	 

	المدة:   1  ســــــــــــــــــا

	
	
	التاريخ: 

	الوحــــــدة التعلميـــــة : اشتعال مصباح التوهجالكفــاءة  الختاميــــة

	الأستاذ: بـاشا محمـــــــــــدمركبــــــــات الكفــــــاءة
الأهــــــــــــــداف التعلميـــــــــــــة



	
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
	
-يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل.

- يعرف دلالات بعض العناصر الكهربائية (مصباح - مولد)
.
  - ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلا عاديا
	-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
-يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
-يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي 

	السندات التعليمية المستعملة

	العقبات المطلوب تخطيها

	المراجـــــــــع


	أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة – مصابيح مختلفة الدلالة  – قاطعة – أسلاك توصيل
	
-دلالات المصابيــــــــــــــــــــــــح 
-دلالات المولــــــــــــــــــــــــــــد
 
	
- المنهاج, الوثقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنيت .

	المراحل
	أنشطـــــــة الأستـــــــاذ
	أنشطـــــــة التلميـــــذ
	المدة
	الملاحظة

	تـــــــمهيد

	
مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقــــــة

	
استرجاع بعض المفاهيم 
	
05د
	

	وضعية تعلمية  جــــزئية

	طلب الأستاذ  من ايمن  وعلي  انجاز مشروع دارة كهربائية لتشغيل مصباح ولما اغلقا القاطعة  لوحظ ان المصباح توهج بصفة عادية عند دارة ايمن بينما توهجه ضعيفا في دارة علي 
-بما تفسر هذا الإختلاف للتوهج في الدارتين؟
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- يقرؤون الوضعية جيدا 
- يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة 










	





05د
	

	النشـــــــــــــــــــــاط  التعلـــــــــــــــمي
	1- مربطي المصــــــــــــــباح:

	
نشاط1: 
 يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من المصابيح مختلفة الدلالة ويطلب منهم :
تفكيك احد المصابيح والتعرف على مكوناته(مرابط  المصباح)
[image: Screenshot_20180727-215738]

	
يتعرف على بعض مكونات المصباح:

[image: C:\Users\pc\Desktop\اللالالل.png]
	





15 د







	

	إرساء الموارد









	مفهوم المصــباح : هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور الكهرباء له مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء هما  العقب  و  القتيـر المركزي  وهما متصلان بطرفي سلك التنغسـتن ويفصل بينهما بمادة عازلة .
	

يسجلون النتيجة على الكراس 
	
05د
	

	النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط التعلمي
	2- الطريقة الملائمة لإشتعال مصباح التوهج:


نشاط (02): د لالة مصباح التوهج ودلالة المولد :
يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائي (أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة– مصابيح مختلفة الدلالة - قاطعة –أسلاك توصيل) ويطلب منهم :
[image: Screenshot_20180728-104018 - Copie][image: Screenshot_20180727-215738]
- تحقيق تركيبة تسمح بالتشغيل العادي للمصباح وذلك باختيار عمود كهربائي منا سب ؟
- تقديم مخططا كهربائيا لهذه الدارة مع توضيح الدلالات المناسبة عليه ؟



	
[image: Screenshot_20180726-153151][image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104500.png]

المخطط الكهربائي لهذه الدارة:

	









15د
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	إرساء الموارد
	
- لمصباح التوهج دلالة ، يجب مراعاتها عند استعماله .
- للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال المصباح .
- لتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالته متناسبة مع دلالة المولد
	
يسجلون النتيجة على الكراس 
	


05د
	

	تقويم
	
تمرين:26ص75
	


	
10د
	















	المستوى:   اولى متـــوسط                           
	المؤسسة: قريـــش محمد-سيدي موسى-الشلفالبطاقة رقم :05        

	المادة: العلـوم الفيزيائيــة و التكنولوجيـا

	المقطع (1): الظواهر الكهربائية
	 

	المدة:   2 ســــــــــــــــــا

	
	
	التاريخ: 

	الوحــــــدة التعلميـــــة : تركيب الدارات الكهربائيــــــةالكفــاءة  الختاميــــة

	الأستاذ: بـاشا محمـــــــــــدمركبــــــــات الكفــــــاءة
الأهــــــــــــــداف التعلميـــــــــــــة



	
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
	
يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة (على التسلسل – على التفرع - المختلط)
	-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
-يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
-يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي 

	السندات التعليمية المستعملة

	العقبات المطلوب تخطيها

	المراجـــــــــع


	أعمدة كهربائية– مصابيح  – قاطعة – أسلاك توصيل
	
التفريق بين أنواع الربط وخصائص كل نوع 
	- المنهاج, الوثقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنيت .

	المراحل
	أنشطـــــــة الأستـــــــاذ
	أنشطـــــــة التلميـــــذ
	المدة
	الملاحظة

	تـمهيد
	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقــــــة
	استرجاع بعض المفاهيم
	05د

	

	وضعية  تعلمية جزئية

	طلب الأستاذ  من تلميذين  انجاز مشروع دارات كهربائية لتشغيل مصباحين معا او عدة مصابيح بصفة عادية  
-في رأيك كيف تكون تركيبة هذه الدارات ؟
-قدم مخطط نظامي لكل حالة ؟






1- التركيب على التسلسل 

	
- يقرؤون الوضعية جيدا 
- يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة 
	

05د
	

	النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاط  التعلـــــــــــــــمي
	
	
نشاط1: 
يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي  4.5V - مصباحين متماثلين 3.8v– قاطعة – أسلاك توصيل )
[image: Screenshot_20180727-155631 - Copie (2)][image: Screenshot_20180727-155631 - Copie][image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104018 - Copie.png][image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180726-150438.png][image: Screenshot_20180726-150438 - Copie (2)]

س1:- حقق تركيب دارة كهربائية لتشغيل مصباحين معا؟ [image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180729-164945 - Copie (2).png]

 س2:ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟
س3: انزع أحد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ ؟
س4:ماهو نوع الربط في هذه الدارة؟أرسم مخططها ومحددا جهة التيار عليها؟
ج5:هل هناك  تركيب أخر  لتشغيل المصباحين ؟
	ج2:عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وضعيفة .
ج 3:عند نزع أحد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة.[image: Screenshot_20180729-165002 - Copie]
ج4: نسمي هذا النوع من الربط :ربط على التسلسل.
[image: Screenshot_20180729-165002]

ج5: نعم هناك تركيبة أخرى 
عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وعادية 
	
	

	النشــــــاط  التعلـــــــــمي
	2- التركيب على التفرع 
نشاط2:*بعد ما توصلت الى هذا التركيب اغلق القاطعة ؟
ماذا تلاحظ؟
[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180729-165009.png]

س 1:انزع أحد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ ؟
س2: ماهو نوع الربط في هذه الدارة؟ أرسم مخططهاالنظامي؟
	ج1: عند نزع أحد المصباحين
 يبقى  المصباح الآخر 
مشتعلا لأن دارته مغلقة




ج2: نوع ربط هذه الدارة 
هو ربط على التفرع 
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	إرساء الموارد









	- تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد
- تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات .ويمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض
	
يسجلون النتيجة على الكراس

	
05د
	

	تقويم
	تمارين 12-13 ص 80
	
	10د
	

	النشــــــــــــاط التعلمي
	3- التركيب المختلــــــط

نشاط (03): 
يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية :(عمود كهربائي 4.5v- ثلاثة مصابيح – قاطعة – أسلاك توصيل)
-حقق تجريبيا تركيب الدارة اعتمادا على مخططها النظامي الموضح اسفله:[image: 1-11 (2)]
س1: مانوع الربط بين المصباح  L1 والمصباح L2؟ المصباح  L2 و  L1المصباح L3 ؟
س2: انزع المصباح  L1من غمده .ماذا تلاحظ ؟وماذا تفسر ؟
س3: انزع المصباح  L3من غمده .ماذا تلاحظ ؟وماذا تفسر ؟
س4: كيف نسمي هذا النوع من الريط؟
	تحقيق تركيب الـــــــدارة :
[image: IMG_20180730_140435 - Copie]
ج1: المصباحان L1و  L2 مربوطين على التسلسل والمصباحان  L1  و  L2 مربوطين على التفرع  مع المصباح L3
ج2: عند نزع المصباح L1 من غمده ينطفئ المصباح L2 لأن المصباح L1 مربوط على التسلسل مع  L2 
ج3: عند نزع المصباح L3 من غمده يبقى المصباحان L1 و  L2متوهجان لأنهما مربوطان على التفرع مع   L3
ج4:نسمي هذا النوع من الربط ب: الربط المختلط
	
05د
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	الحصة2

	إرساء الموارد
	-  الربط المختلط يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا. 
	يسجلون النتيجة على الكراس

	05د

	

	النشاط التعلمـــــــــــي
	4- ضم الاعمــــــــــــدة


كل عائلة جزائرية لديها  لوحة تحكم التلفاز télécommande   . ماهو عدد الأعمدة
 الكهربائية الموجودة فيها ؟ وكيف 
هي مربوطة ؟
نشاط4:  ربط الأعمدة الكهربائية 
اليك مصباح دلالته  3.8 v    و 
3 بطاريات متماثلة الدلالة (1.5v .
 1.5v   1.5v .     ) 
س1- حقق التركيبة التالية وضف كل
 مرة بطارية دلالتها 1.5v    على
 التسلسل ؟ ماذا تلاحظ ؟
[image: C:\Users\pc\Desktop\نتىتنتسنيت - Copie (2).png]النتيجة

س2- ارسم مخطط الدارة الكهربائية
 في كل حالة ؟ وماذا تستنتج ؟
	


	

	- لتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالته متناسبة مع دلالة المصباح 
-  ضم مجموعة من الأعمدة  على التسلسل ( الأسلاك دوما  نراعي موجب سالب) هي أحدى الطرق التي تمكننا من الحصول على دلالة مناسبة  
[image: C:\Users\pc\Desktop\Capturehgvuvg.PNG]




	المستوى:   اولى متـــوسط                           
	المؤسسة: قريـــش محمد-سيدي موسى-الشلفالبطاقة رقم :06        

	المادة: العلـوم الفيزيائيــة و التكنولوجيـا

	المقطع (1): الظواهر الكهربائية
	 

	المدة:   1ســــــــــــــــــا

	
	
	التاريخ: 

	الوحــــــدة التعلميـــــة : الدارة الكهربائية :"ذهاب-إياب"الكفــاءة  الختاميــــة

	الأستاذ: بـاشا محمـــــــــــدمركبــــــــات الكفــــــاءة
الأهــــــــــــــداف التعلميـــــــــــــة



	
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
	

-يتعرف على الإنارة "ذهاب – إياب" ومبدأ تشغيلها .
- يحقق دارة "ذهاب – إياب" مستعينا بمخطط ويشغلها
	-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
-يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
-يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي 

	السندات التعليمية المستعملة

	العقبات المطلوب تخطيها

	المراجـــــــــع


	أعمدة كهربائية– مصابيح  – قاطعتين "ذهاب-إياب" – أسلاك توصيل
	
مبدأ عمل دارة "ذهاب-إياب"
	
- المنهاج, الوثقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنيت .

	المراحل
	أنشطـــــــة الأستـــــــاذ
	أنشطـــــــة التلميــــذ
	المدة
	الملاحظة

	تـــــــمهيد

	
مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقــــــة

	
استرجاع بعض المفاهيم 
	
05د
	

	وضعية تعلمية  جــــــــــــــــزئية

	بعد الإنتهاء من وضع سقف البيت طلب الأب من عامل صيانة الكهرباء ان يركب في كل غرفة قاطعتين واحدة عند باب الدخول والثانية بالقرب من سرير النوم . 
- في رأيك كيف يتم تركيب هذه الدارة؟
-قدم مخطط نظامي لهذه الدارة ؟









[image: images (7)]
	



- يقرؤون الوضعية جيدا 
- يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة 










	





05د
	

	النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط  التعلـــــــــــــــمي
	1- الدارة الكهربائية:" ذهــــــاب-أيـــــاب" 

	
نشاط1: 
يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي  4.5V - مصباح 3.8v– قاطعتين:ذهاب-اياب – أسلاك توصيل )
[image: Screenshot_20180727-155631 - Copie (2)][image: Screenshot_20180727-155631 - Copie][image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104018 - Copie.png][image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180726-150438.png][image: IMG_20180730_140435 - Copie (2)][image: IMG_20180730_140435 - Copie (2) - Copie]


س1:- حقق تركيب دارة كهربائية اعتمادا على المخطط التالي[image: C:\Users\pc\Desktop\hhiii - Copie.png]

 س2: اكمل الجدول التالي ب: مشتعل أو منطفئ:

	المواضع
	وضعية(K1)
	وضعية(K2)
	حالة   المصباح

	1
	A
	C
	

	2
	B
	C
	

	3
	B
	D
	

	4
	A 
	D
	



س3: كيف يمكننا التحكم في إشتعال المصباح ؟
س4: متى يشتعل المصباح ؟
2- جدول الحقيقة لتشغيل دارة:ذهاب-اياب  



نشاط2: يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1والمصباح المنطفئ بالرمز 0.
- أكمل جدول الحقيقة التالي:
	المواضع
	وضعية(K1)
	وضعية(K2)
	حالة   المصباح

	1
	A
	C
	

	2
	B
	C
	

	3
	B
	D
	

	4
	A 
	D
	



	ج1: تحقيق تركيب الدارة :

[image: IMG_20180730_140435 - Copie (2) - Copie]


ج2: اكمال الجدول ب:مشتعل أو منطفئ:
 
	المواضع
	وضعيةK1
	وضعيةK2
	حالة   المصباح

	1
	A
	C
	مشتعل

	2
	B
	C
	منطفئ

	3
	B
	D
	مشتعل

	4
	A 
	D
	منطفئ




ج3: يمكننا من التحكم في إشتعال المصباح من مكانين مختلفين

 ج4 : يشتعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية .

اكمال جدول الحقيقة:

	المواضع
	وضعيةK1
	وضعيةK2
	حالة   المصباح

	1
	A
	C
	1

	2
	B
	C
	0

	3
	B
	D
	1

	4
	A 
	D
	0



	





35د







	

	إرساء الموارد









	- للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) كالأروقة او الإضاءة الخارجية كالحدائق نستعمل تركيب الدارة من النوع (ذهاب-إياب) 
- القاطعة ذهاب-إياب هي قاطعة مزدوجة لها ثلاثة مرابط بينما القاطعة البسيطة تملك اثنين فقط .
	

يسجلون النتيجة على الكراس 
	
05د
	

	تقويم
	تمارين 1-2-3 ص 88

	
	10د

	

















	المستــــوى: أولى متـوسط         المؤسسة  : قريش محمد-سيدي موسى –شلف    المـــادة: العلــوم الفيزيائيـة و التكنولوجيـا
المقطع(1)  :الظواهر الكهربائية                                                                     المــــــدة:      1 ســــــــــــــــــاالبطاقــة رقم: 07       

                                                                       التاريـــــخ:  
الوحـــــدة التعلميــــة  :  وضعية تعلم الادماج  1                                                   الأستـــــاذ:  باشا محمــــــــــــــد

		مركبـــــــات الكفـــــــــــاءة

	الكفـــــــــــــاءة  الختاميـــــــــة 


	- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
- يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

	 
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

	هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف وضعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج


	- مفهوم الدارة الكهربائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
- مصباح التوهج 
-.انواع الربط (التسلسل-التفرع-المختلط)
- دارة "ذهاب-إياب"  
	المعـــــــــــارف و مواضيـــع الادمـــــــــــــــــــــــــــــاج


	

	- يستعمل الترميز العالمي
- . يلاحظ  ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد,الرموز,الأشكال,المخططات , الجداول والبيانات  
	مــــــاذا ندمـــــــــــــــج؟
الكفــــــــــــاءات العرضيـــــة المستهدفــــــة من الادمــــاج 

	

	- يمارس الفضول  العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
-   يشارك الأخرين  في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية  واحدة.
	القيــــــــــــــم و السلوكـــات المستهــــدفــــــــــــــــــــــــة 

	

	
2 أعمدة كهربائية  )دلالة كل واحدة 3v)- 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v)-قاطعة بسيطة-قاطعتين "ذهاب-ايب"-اسلاك توصيل 

	نمط السنــــــــدات التعليميـة المطلــــــــوب تجنيـــــــــدها لتعلـــــــــــــــم الادمـــــــــاج

	كيـــــف ندمـــــــــــج؟


	- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا  للوصول الى المخطط النظامي 
-  صعوبة الربط بين دلالة المصباح ودلالة المولد 
-عدم اتساع الحجم الساعـــــــــــــــــــــي (مع تعداد التلاميذ الكثر ) .





	العقبــــــات التـــي يمكـــــــن  أن تعتــــــــــرض الاجــــراء

	

	ســـيــــــــــــــــــــر وضعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج


	الملاحظة
	المدة
	أنشطـــــــة التلميــــذ
	أنشطـــــــة الأستـــــــــــــــــــــــــــاذ
	المراحل

	
	


20د
























40د
	
-يقرؤون الوضعية جيدا 
- يفكرون فيها ضمن أفواج
 لأستعاب الوضعية












-يجيبون عن الأسئلة وذالك بالاجابة عن الأسئلة 





	   
تنظم كل عام مسابقات بين المتوسطات لكي تتبادل المعارف الفكرية واكتشاف مواهب في ميدان العلوم الفيزيائية كون ان هذه المسابقة عنوانها الفيزيائي الصغير حين حان وقت المسابقة طلب من المتسابقين  انجاز دارات كهربائية  مختلفة التركيبات ورسم مخططاتها  النظامية محترما الدلالات (دلالة المصباح-دلالة المولد) في مدة لا تفوق 40 دقيقة 


السندات: 2 أعمدة كهربائية  )دلالة كل واحدة 3v)- 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v)-قاطعة بسيطة-قاطعتين "ذهاب-ايب"-اسلاك توصيل 






التعليمة:  تخيل نفسك انت احد المتسابقين واجب عن الأسئلة التالية:
1-قدم تركيبا يتضمن مصباحين يشتعلان بصفة عادية ؟ 
2-اقترح تركيبة أخرى تحتوي على 3 مصابيح بحيث  إذ فتحنا القاطعة تبقى 2 منها مشتعلة؟ 
3- انجز دارة تحتوي على مصباح واحد يمكننا  التحكم فيه من مكانين مختلفين ؟


ملاحظة: كل إجابة سؤال ترفق برسومات تخطيطية ؟












	نص الوضعية










ننن

	  شبـكـــــــــــــــــــــــــــة التقــويــــــــــــــــــــــــــم:


	الملاحظـــــات
	المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
	المعايـيـــــــــر

	

-يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية
- لاتقبل الإجابات الخارجة عن الواقع 
	- تقديم التركيبات الكهربائية حسب التعليمة المطلوبة:
ج1: تقديم دارة كهربائية تحتوي  مصباحان على التسلسل وأخرى على التفرع 
ج2: تقديم دارة تحتوي  3 مصابيح في ربط مختلط  والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد 
ج3: تقديم دارة تحتوي على مصباح نتحكم فيه من مكانين مختلفين عن طريق قاطعتين "ذهاب-إياب"
	
الترجمـة السليمـة للوضعيــــــــــــة
(الوجاهـــــــــة)


	
















-تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشتعاله 



















	1-أ-مصباحان على التسلسل:
[image: Screenshot_20180729-164945 - Copie - Copie - Copie]
1--ب:مصباحان مربوطان على التفرع:
[image: Screenshot_20180729-165009]
2-أ ثلاثة مصابيح على التفرع والقاطعة في احد الفروع -[image: Screenshot_20180729-165009 - Copie (2)] 
2-ب –ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد
[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180729-164945 - Copie - Copie - Copie - Copie.png]
3- مصباح موصول مع قاطعتين "ذهاب إياب":[image: C:\Users\pc\Desktop\hhiii - Copie.png]
	

الاستخدام السليــم لأدوات المـــــــادة


	
	انسجام التفسير المقدم مع التركيبة الموافقة 
-تنظيم المنتوج واضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة  
	الانسجام –التميز والاتقان     



	المستوى:   اولى متـــوسط                           
	المؤسسة: قريـــش محمد-سيدي موسى-الشلفالبطاقة رقم :08        

	المادة: العلـوم الفيزيائيــة و التكنولوجيـا

	المقطع (1): الظواهر الكهربائية
	 

	المدة:   1ســــــــــــــــــا

	 
	
	التاريخ: 

	الوحــــــدة التعلميـــــة : ماهي الدارة الكهربائية المستقصرة؟الكفــاءة  الختاميــــة

	الأستاذ: بـاشا محمـــــــــــدمركبــــــــات الكفــــــاءة
الأهــــــــــــــداف التعلميـــــــــــــة



	
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
	

-يتعرف على حالة إستقصار الدارة الكهربائية ويمثلها
 بمخطط كهربائي
-يتوقع الأثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية.
- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة استقصار قي دارة كهربائية.

	-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
-يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
-يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي 

	السندات التعليمية المستعملة

	العقبات المطلوب تخطيها

	المراجـــــــــع


	أعمدة كهربائية– مصابيح  –قواطع – أسلاك توصيل-صوف الحديد
	صعوبة ادراك الدارة المستقصرة 
صعوبة تصور ان الدارة المستقصرة تؤدي الى حوادث خطيرة 
	المنهاج, الوثقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنيت .

	المراحل
	أنشطـــــــة الأستـــــــاذ
	أنشطـــــــة التلميــــذ
	المدة
	الملاحظة

	تـــــــمهيد

	
مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقــــــة

	
استرجاع بعض المفاهيم 
	
05د
	

	وضعية   تعلمية  جـــــــزئية

	جلس محمد امام التلفاز فإذا به يرى شريطا يتحدث عن نشوب الحرائق بسبب تركيبات كهربائية خاطئة  فاندهش من هذه الظاهرة وبدأ يتساءل وطلب منك مساعدته :
- بين له كيف تكون الكهرباء سببا في حدوث الحرائق؟ وكيف نسمي  الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟










[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\images (1).jpg]
	



- يقرؤون الوضعية جيدا 
- يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة 










	





05د
	

	النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط  التعلـــــــــــــــمي
	1- الدارة المستقصـــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

	

نشاط1:  في حالة الربط على التسلسل:
يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي  4.5V - مصباحان متماثلان 3 v– قاطعة – أسلاك توصيل )

حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل                                  
  س1: ماذا تلاحـظ ؟وماذا تفسر؟[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104413.png] 
 صل ناقل بين طرفي المصباح L1 ؟

س2: ماذا تلاحــــــــظ ؟[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104413 - Copie (2).png] 
س3: ارسم مخطط هذه الدارة ممثلا عليه النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ؟

- صل ناقل بين طرفي المصباحين معا [image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104413 - Copie (2).png]
س1:ماذا تلاحظ  وماذا تفسر؟تحسس البطارية؟
س2:  ارسم مخطط هذه الدارة ممثلا عليه النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ؟ 

               .
نشاط2:  في حالة الربط على التفرع 
- بنفس العناصر الكهربائية السابقة حقق تركيب دارة كهربائية
لمصباحين مربوطين على التفرع:
  ماذا تلاحظ؟[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104413 - Copie - Copie.png]
صل ناقل بين طرفي المصباح L1 ؟
[image: Screenshot_20180728-104413 - Copie (2) - Copie - Copie]
س1: ماذا تلاحظ ؟
س2: مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي .
	
ج1: يشتعل المصباحان معا وبنفس شدة الإضاءة
  ج2: بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L1)  لا يشتعل وتزداد إضاءة المصباح (L2).
-عدم اشتعال المصباح (L1) يدل على عدم مرور التيار الكهربائي عبر المصباح بل مر عبر الناقل 

ج3: رسم مخطط الدارة مع تمثيل النموذج الدوراني للتيار الكهربائي
[image: ] 






	نقول في هذه الحالة اننا استقصرنا المصباح  L1



ج1:لايشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لايمر في المصباحين معا،بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل 

- هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك والبطارية مما يؤدي إلى
 إتلافها . 
[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\images (2).jpg]
ج2: رسم مخطط تركيبة الدارة :

[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104413 - Copie - Copie (3).png]

- يشتعل المصباحان معا وبنفس شدة الإضاءة
ج2: رسم مخطط تركيبة الـــدارة :
[image: ]






- بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L1)
لايشتعل المصباحان لان التيار الكهربائي لايمر في المصباحين معا ،بل يسلك الطريق  الأسهل وهو طريق الناقل



	





10د




































10د
	

	إرســـــــــــــــــــــــــاء الموارد
	
الاستقصار :عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر الكهربائي ،يحدث يحدث استقصارة .
في دارة كهربائية على التسلسل :استقصار أحد عناصرها لايتسبب في فتح الدارة الكهربائية .
في دارة كهربائي على التفرع: استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى إستقصار العمود الكهربائي وعدم إشتغال بقية العناصر الكهربائية .
- في دارة كهربائية بسيطة، إستقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف
	









يسجلون النتيجة على الكراس






	







05د
	

	النشاط التعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي









	2- اثار استقصار الدارة الكهربائيــــــــــة



نشاط3: يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية :(عمود كهربائي (4.5V)- مصباح(3V)- صوف الحديد- قاطعة بسيطة – أسلاك توصيل ).
- حقق تركيب الدارة الكهربائية المبينة في المخطط التالي:
[image: Screenshot_20180802-120752 - Copie]

- ماذا تلاحظ عند وصل ناقل بين المصباح ؟


	[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104413 - Copie (3) - Copie.png]
 

-عدم اشتعال المصباح وظهور شارة كهربائية في صوف الحديد مع ارتفاع سخونة البطارية 
	








15د
	

	إرساء المواارد
	
آثار استقصار الدارة الكهربائية:
- إرتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها .
- حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق .
- تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد

	

يسجلون النتيجة على الكراس
	
05د
	

	تقويم
	تمارين: 5-6 ص96

	
	05د

	





















































	المستوى:   اولى متـــوسط                           
	المؤسسة: قريـــش محمد-سيدي موسى-الشلفالبطاقة رقم :09        

	المادة: العلـوم الفيزيائيــة و التكنولوجيـا

	المقطع (1): الظواهر الكهربائية
	 

	المدة:   1ســــــــــــــــــا

	
	
	التاريخ: 

	الوحــــــدة التعلميـــــة : كيف نتجنب  الدارة المستقصرة؟الكفــاءة  الختاميــــة

	الأستاذ: بـاشا محمـــــــــــدمركبــــــــات الكفــــــاءة
الأهــــــــــــــداف التعلميـــــــــــــة



	
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
	
- يجري صيانة لدارة كهربائية 
- يكتشف حالة الدارة المستقصرة ويتجنب حدوثها 
- يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزليـــــــــــة
-يتعرف على منبعي التيار الكهربائي :(بطارية-قطاع) ويميز بينهما  
	-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
-يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
-يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي 

	السندات التعليمية المستعملة

	العقبات المطلوب تخطيها

	المراجـــــــــع


	أعمدة كهربائية– مصابيح  –قواطع – أسلاك توصيل-منصهرات-قاطع منزلي
	
دور المنصهرة والقاطع وضرورتهما لحماية منشآت كهربائية 
	المنهاج, الوثقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنيت .

	المراحل
	أنشطـــــــة الأستـــــــاذ
	أنشطـــــــة التلميــــذ
	المدة
	الملاحظة

	تــمهيد
	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقــــــة
	استرجاع بعض المفاهيم
	05د
	

	وضعية تعلمية    جـــــزئية

	بعد ان تعرف احمد  عن الدارة المستقصرة والاثار الناجمة عنها  سأل استاذه عن كيفية تجنبها والحماية من اخطارها 
-اقترح حلولا تراها مناسبة الدارة المستقصرة والحماية من اخطارها؟




	
- يقرؤون الوضعية جيدا 
- يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة 
	


05
	

	النشـــــــــــــاط التعلمــــــــــــــــــــــي
	1 -الحماية من الدارة المستقصـــــــــــــــرة :



نشاط1:  تغليف الأسلاك بمادة عازلة:
يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية :بطارية 4.5v-مصباح 3v-اسلاك توصيل ويطلب منهم :
     
تحقيق التركيب المبين في الشكل .
                              [image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104413 - Copie - Copie (2).png]

س1: ماذا  تلاحـــــــظ؟ وماذا تفسر؟
س2: ماذا نفعل لكي نتجنب  خطر حدوث استقصار هذه الدارة 
س3: اعد التجربة ماذ تلاحظ؟

	





ج1: عدم توهج المصباح 
-لم يتوهج المصباح لأنه حدث استقصار للبطارية بسبب تماس السلكين 

الموصولين بقطبيها ببعضهما البعض 
ج2: لكي نتجنب خطر الإستقصار نغلف الاسلاك بمادة عازلة مثل البلاستيك (شريط لاصق)

ج3: عند إعادة التجربة وذالك بعد تغليف الاسلاك نلاحظ توهج المصباح 

	





10د

	

	النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاط التعلمــــــــــــي
	
نشاط2:  تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة 
يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (بطارية 4.5v-مصباح3V- منصهرة- أسلاك توصيل-قاطعة )

- حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية:
[image: 1-11 - Copie][image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180802-120752 - Copie.png]
س1: ماذا  تلاحـــــــظ؟
س2: ننزع السلك الناقل ونغير المنصهرة الفاسدة بأخرى جديدة .ماذا تلاحظ؟
س3:  متى تحترق المنصهرة ومتى يكون لها دور ؟
	

ج1:لايتوهج المصباح وينصهر سلك المنصهرة 


ج2: بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يشتعل المصباح ،ولاينصهر سلك المنصهرة.

ج3:سلك المنصهرة يحترق في حالة حدوث دارة مستقصرة اما في حالة حدوثها فسلك المنصهرة يلعب دور سلك ناقل 
	










10د
	

	إرســــاء الموارد
	
لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب  :
-تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي .
-وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة

	
يسجلون النتيجة على الكراس
	
05د
	

	النشـــــــــــــــــــــاط التعلمــــــــــــي









	.2- الحمــــــــــــــــــــــــــاية في المنازل


نشاط3:  اليك قاطع آلي قم بتفحصه
[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\images (4).jpg]
س1: أين يستعمل هذا العنصر الكهربائي؟
س2: ماهو دوره؟
	 

ج1:  القاطع عبارة عن علبة كهربائية يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة.

ج2: دوره حماية كل الشبكة الكهربائية المنزلية في حالة استقصار الدارة أو الإرتفاع  المفاجيء  للتيار الكهربائي
	





10د
	

	إرساء المواارد
	
لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي ،يجب تركيب منصهرة وقاطع كهربائي 

	
يسجلون النتيجة على الكراس
	
05د
	

	تقويم المــــــــــوارد
	
تقويم: اذكر بعض الاحتياطات الأمنية للحماية من خطر التيار الكهربائي ؟

الاجابـــــــــــة:
1-عدم لمس الاسلاك وهي عارية 
2-ارتداء القفازات عند  القيام ياصلاحات 
3-قطع التيار الكهربائي عند عملية الصيانة 
4- تجنب ادخال أي شيء في المآخذ الكهربائية 

تمارين 1-3-4 ص96

	
	



10د

	

















































	المستــــوى: أولى متـوسط         المؤسسة  : قريش محمد-سيدي موسى –شلف    المـــادة: العلــوم الفيزيائيـة و التكنولوجيـا
المقطع(1)    :الظواهر الكهربائية                                                                      المــــــدة:      1 ســــــــــــــــــاالبطاقــة رقم: 10       

                                                                        التاريـــــخ:
الوحـــــدة التعلميــــة  :  وضعية تعلم الادماج  2                                                   الأستـــــاذ:  باشا محمــــــــــــــد

		مركبـــــــات الكفـــــــــــاءة

	الكفـــــــــــــاءة  الختاميـــــــــة 


	- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
- يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

	 
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

	هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف وضعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج


	-  الدارات الكهربائية المستقصرة (الربط على التسلسل ـ الربط على التفرع). 
- آثار استقصار دارة كهربائية. 
-الحماية في المنزل (المنصهر )
	المعـــــــــــارف و مواضيـــع الادمـــــــــــــــــــــــــــــاج


	

	- يستعمل الترميز العالمي
- . يلاحظ  ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد,الرموز,الأشكال,المخططات , الجداول والبيانات  
	مــــــاذا ندمـــــــــــــــج؟
الكفــــــــــــاءات العرضيـــــة المستهدفــــــة من الادمــــاج 

	

	- يمارس الفضول  العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
-   يشارك الأخرين  في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية  واحدة.
	القيــــــــــــــم و السلوكـــات المستهــــدفــــــــــــــــــــــــة 

	

	
- 2 أعمدة كهربائية  )دلالة كل واحدة 3v)- 2مصابيح (دلالة كل واحدة 3v)-قاطعتين بسيطتين-منصهرة- اسلاك توصيل
	نمط السنــــــــدات التعليميـة المطلــــــــوب تجنيـــــــــدها لتعلـــــــــــــــم الادمـــــــــاج

	كيـــــف ندمـــــــــــج؟


	- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا  للوصول الى المخطط النظامي 
-  قلة الوسا ئل التطبيقيــــــــــــــــة 
-عدم اتساع الحجم الساعـــــــــــــــــــــي (مع تعداد التلاميذ الكثر ) .






	العقبــــــات التـــي يمكـــــــن  أن تعتــــــــــرض الاجــــراء

	

	ســـيــــــــــــــــــــر وضعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج


	الملاحظة
	المدة
	أنشطـــــــة التلميــــذ
	أنشطـــــــة الأستـــــــــــــــــــــــــــاذ
	المراحل

	
	


20د

















40د
	
-يقرؤون الوضعية جيدا 
- يفكرون فيها ضمن أفواج
 لأستعاب الوضعية







-يجيبون عن الأسئلة المطلوبة 





	
طلب الأستاذ من تلامذته  تحقيق تركيبات تجريبية لدارات كهربائية مع الإجابة عن الأسئلة  وفق الشروط التالية :
1-الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية وإذا وصلنا طرفي عنصر واحد في الدارة بسلك من النحاس فإن المصباحان ينطفئان 
2-  ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة الآتية:[image: Screenshot_20180805-123537]
3-اين تقترح وضع المنصهرة حتى تحمي الدارة بشكل جيد ؟ قدم مخططا لهذا الاقتراح ؟

السندات: 2 أعمدة كهربائية  )دلالة كل واحدة 3v)- 2مصابيح (دلالة كل واحدة 3v)-قاطعتين بسيطتين-منصهرة- اسلاك توصيل 




التعليمة:  مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا لموضع المنصهرة














	نص الوضعية   











ننن

	  شبـكـــــــــــــــــــــــــــة التقــويــــــــــــــــــــــــــم:


	الملاحظـــــات
	المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
	المعايـيـــــــــر

	

-يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية

- لاتقبل الإجابات الخارجة عن الواقع 
	- تقديم التركيبات الكهربائية حسب التعليمة المطلوبة:
ج1: تقديم دارة كهربائية تحتوي  مصباحان على التسلسل وأخرى على التفرع مع وضع السلك النحاسي بين طرفي عنصر كهربائي ينطفئان 
ج2: ذكر ماذا يحث اعتمادا على مخطط الدارة    
ج3: ذكر الوضع الصحيح للمنصهرة لحماية الدارة الكهربائية جيدا 
	
الترجمـة السليمـة للوضعيــــــــــــة
(الوجاهـــــــــة)


	













-تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشتعاله 
	1- - الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية ينطفئان اذ وصل طرفي عنصر واحد  بسلك نحاسي:
على التسلسل                                                          على التفرع
[image: C:\Users\mohamed pc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_20180728-104413 - Copie (2) - Copie - Copie - Copie.png][image: Screenshot_20180729-164945 - Copie (3)]

2-القاطعة 1 مفتوحة والقاطعة 2 مغلقة : لايشتغل المصباح لأنه في حالة استقصار حيث يمر تيار كبير جدا عبر القاطعة 2 فيتسبب في ذوبان المنصهرة 
3-وضع المنصهرة الحالي يحمي المصباح فقط في حالة استقصاره ولكنه لايحمي العمود الكهربائي .ولجعله يحمي كل من العمود والمصباح يجب وضعها
مباشرة بعد العمود الكهربائي
 [image: Screenshot_20180805-123551]
 

	

الاستخدام السليــم لأدوات المـــــــادة


	
	انسجام التفسير المقدم مع التركيبة الموافقة 
-تنظيم المنتوج واضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة  
	الانسجام –التميز والاتقان     



	المستــــوى: أولى متـوسط         المؤسسة  : قريش محمد-سيدي موسى –شلف    المـــادة: العلــوم الفيزيائيـة و التكنولوجيـا
المقطع(1) :الظواهر الكهربائية                                                                      المــــــدة:      1 ســــــــــــــــــاالبطاقــة رقم: 11       

                                                                     التاريـــــخ:
الوحـــــدة التعلميــــة  :  ادماج التعلمات                                                          الأستـــــاذ:  باشا محمــــــــــــــد

		مركبـــــــات الكفـــــــــــاءة

	الكفـــــــــــــاءة  الختاميـــــــــة 


	- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية 
- يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي 
- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيا شروط الأمن الكهربائي

	 
-  يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

	هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف وضعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ادماج التعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 


	- مفهوم الدارة الكهربائية 
- تركيب الدارات الكهربائية (تسلسل –تفرع) مع احترام الدلالات 
-  الدارات الكهربائية المستقصرة (ـالربط على التفرع). 
- آثار استقصار دارة كهربائية
-كيف تجنب الدارة المستقصرة 
	المعـــــــــــارف و مواضيـــع الادمـــــــــــــــــــــــــــــاج


	

	- يستعمل الترميز العالمي
- . يلاحظ  ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد,الرموز,الأشكال,المخططات , الجداول والبيانات  
	مــــــاذا ندمـــــــــــــــج؟
الكفــــــــــــاءات العرضيـــــة المستهدفــــــة من الادمــــاج 

	

	- يمارس الفضول  العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
-   يشارك الأخرين  في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية  واحدة.
	القيــــــــــــــم و السلوكـــات المستهــــدفــــــــــــــــــــــــة 

	

	
- بطارية أعمدة 3v-ومصباحين دلالة كل واحد منهما3v  -قاطعة بسيطة-اسلاك توصيل

	نمط السنــــــــدات التعليميـة المطلــــــــوب تجنيـــــــــدها لتعلـــــــــــــــم الادمـــــــــاج

	كيـــــف ندمـــــــــــج؟


	- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا  للوصول الى المخطط النظامي 
-  قلة الوسا ئل التطبيقيــــــــــــــــة 
-عدم اتساع الحجم الساعـــــــــــــــــــــي (مع تعداد التلاميذ الكثر ) .






	العقبــــــات التـــي يمكـــــــن  أن تعتــــــــــرض الاجــــراء

	

	ســـيــــــــــــــــــــر وضعيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ادماج التعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات


	الملاحظة
	المدة
	أنشطـــــــة التلميــــذ
	أنشطـــــــة الأستـــــــــــــــــــــــــــاذ
	المراحل

	
	


20د



















40د
	


-يقرؤون الوضعية جيدا 
- يفكرون فيها ضمن أفواج



 لأستعاب الوضعية





-يجيبون عن الأسئلة المطلوبة 









	
اثناء حصة الاعمال المخبرية احضر الأستاذ العناصر الكهربائية وطلب منهم:

1- تقديم مفهوم الدارة متوصلا الى  إنجاز مخطط يسمح بتوهج مصباحين بصفة عادية اعتمادا على تركيبتها؟
2- صل سلك ناقلا بين طرفي احد المصباحين  (تركيب دارة السؤال 1 ) 
2-ا-صف ماذا تلاحظ ؟
2-ب-ماهي الاثار الناجمة عن هذا الاستقصار  ؟
3- من خلال مادرست حول الدارة المستقصرة   توصلت ان هناك حلول لتجنبها :
-اذكر اثنين منها ؟

السندات: بطارية أعمدة 3v-ومصباحين دلالة كل واحد منهما3v  -قاطعة بسيطة-اسلاك توصيل
التعليمة:  مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا حسب كل طلب؟ 




















	نص الوضعيــــــــــــــــــــــــــــة                     











ننن

	  شبـكـــــــــــــــــــــــــــة التقــويــــــــــــــــــــــــــم:


	الملاحظـــــات
	المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
	المعايـيـــــــــر

	

-يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية
- لاتقبل الإجابات الخارجة عن الواقع 
	
ج1: تقديم مفهوم الدارة متوصلا الى  إنجاز مخطط يسمح بتوهج مصباحين بصفة عادية اعتمادا على تركيبتها
ج2: ذكر ماذا يحث بعد وصل السلك الناقل والتوصل الى الاثار الناجمة عن هذا الاستقصار 
ج3: ذكر حلين لتجنب حدوث  هذا الاستقصار  
	
الترجمـة السليمـة للوضعيــــــــــــة
(الوجاهـــــــــة)


	
















-تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشتعاله 
	1-أ-مفهوم الدارة الكهربائية: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية (مثل مصباح-المحرك..)وتحتوي على مولد واحد على الأقل

1-ب-المصباحان يتوهجان بصفة عادية في حالة الربط على التفرع في هذه الحالة   (3v)   يوافق دلالتي المصباحين (3v)  وذالك لتواجد مولد واحد دلالته
اما في حالة الريط على التسلسل يكون توهجهما ضعيف لعدم تواف الدلالات 
- رسم مخطط الدارة على التفرع:
[image: Screenshot_20180729-164945 - Copie (3)]
2-أ- بعد وصل السلك الناقل بين طرفي احد المصباحين  نلاحظ انه لا يشتعل المصباحان مع سخونة في البطارية  لان التيار الكهربائي لايمر في المصباحين معا بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل 

[image: Screenshot_20180729-164945 - Copie (3)]
2-ب- آثار استقصار الدارة الكهربائية:
- إرتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها .
- تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد
3- لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب  :
-تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي .
-وضع منصهرة في الدارة الكهربائية 
لحماية الأجهزة
	

الاستخدام السليــم لأدوات المـــــــادة


	





	انسجام التفسير المقدم مع التركيبة الموافقة 
-تنظيم المنتوج واضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة  
	الانسجام –التميز والاتقان     
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