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	الأهداف التعلمية
 ومؤشرات التقويم
	· يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحيحه
· 
يتعرّف على منبعي التيار الكهربائي: بطارية الأعمدة الكهربائية العادية والقطاع الكهربائي، ويميّز بينهما من حيث الاستعمال والخطورة.
· يكتشف حالة الدارة القصيرة ويتجنّب حدوثها.
· يقوم بصيانة الدارة الكهربائية مستخدما كاشف الناقلية. 
· يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية 

	العقبات المطلوب تخطّيها
	· دور المنصهرة و القاطع وضرورتهما لحماية منشأة كهربائية .
· صيانة دارة كهربائية.

	السندات التعليمية 
	· أعمدة كهربائية-  مصابيح - قواطع – أسلاك توصيل منصهرات -قاطع منزلي


	انشطة الاستاذ
	انشطة التلميذ

	الوضعية الجزئية: رأيت سابقا الأثار الناجمة عن الدارة القصيرة.
اقترح حلولا تراها مناسبة لتفادي خطورة هذه الأثار. خطورتها. 
1- الحماية من استقصار الدارة
· عــــزل الأســـلاك نحقق التركيب التجريبي المقابل حيث يتلامس السلكان الناقلان في جزء غير مغلف منهما.
الملاحظة:عدم توهج المصباح وارتفاع درجة حرارة البطارية ثم تلفها 
تصحيح الخلل: نغلف الأسلاك بمادة عازلة) شريط لاصق (.
· استعمال المنصهرة: نحقق التركيب الموضح في المخطط و نستقصر المصباح
الملاحظة : ينطفئ المصباح و تنصهر المنصهرة.
2- الحمايـــة في المنـــــزل
· استعمـــال القاطــــع الكهربائي
نشاط : تمعن و تفحص القاطع الكهربائي المبين في الوثيقة
الملاحظة: القاطع الآلي عبارة عن علبة كهربائية تركب بعد العداد مباشرة في الشبكة المنزلية .
إرساء للموارد المعرفية : لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب 
· تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي . 
· وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة
· [bookmark: _Hlk23532469]تركيب قاطع كهربائي لحماية الانسان والأجهزة من خطر الدارة المستقصرة او الارتفاع المفاجئ للكهرباء ، حيث يسمح بقطع الكهرباء في كل المنزل عند الضرورة.
بعض الاحتياطات الامنية للحماية من خطر الكهرباء 
· عدم لمس الاسلاك وهي عارية، و استخدام كاشف الناقلية
· قطع التيار الكهربائي عند عملية الصيانة وارتداء القفازات عند القيام بذلك.
· عدم تركيب او فك أي جهاز كهربائي بالقرب من المنابع المائية 
· تجنب إدخال أي شيء في المآخذ الكهربائية.
تقويم الموارد المعرفية
ميّز بين الأجهزة التالية من حيث مصدر تغذيتها: 
ساعة الحائط - حاسوب- الالة الحاسبة- الثلاجة- مدفأة كهربائية- المكيٌف الهوائي - مكواة
	· يوظف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية)
· يقدم الفرضيات و التصورات و يناقشها
· 
 يكتشف حالة الدارة المستقصرة وتجنب حدوثها 





· 
يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية .







 يتمعن و يتفحص قاطع كهربائي.



· يقوم بصيانة الدارة 
الكهربائية باستخدام كاشف الناقلية .
· يتعرف على منبعي التيار الكهربائي : بطارية الاعمدة الكهربائية العادية و القطاع الكهربائي ويميز بينهما من حيث الاستعمال والخطورة .
	تعمل بالقطاع الكهربائي
	تعمل بالبطاريـــة

	· 
مدفأة كهربائية
· المكيٌف الهوائي 
· مكواة
	· ساعة الحائط  
· حاسوب
· الآلة الحاسبة


تقديم وضعية ادماج التعلمات كوظيفة منزلية ، تحل لاحقا
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