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	الأهداف التعلمية 
و 
مؤشرات التقويم
	· يتعرّف على الدارة المستقصرة.
· يستخدم النموذج الدوراني للتيّار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة الكهربائية البسيطة. 
· يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة الاستقصار في دارة كهربائية.

	العقبات المطلوب تخطّيها
	· مفهوم الاستقصار لدارة كهربائية
· استخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة الاستقصار في دارة كهربائية

	السندات التعليمية 
	· أعمدة كهربائية ،  مصابيح ، قاطعة ،أسلاك توصيل .


	انشطة الاستاذ
	انشطة التلميذ

	الوضعية الجزئية: نشب حريق في منشأة صناعية بسبب شرارة كهربائية.
قدّم شرحا لسبب حدوث الشرارة الكهربائية.
1- الربـــط على التسلســــل
نشــاط : نحقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل (وثيقة1) 
· نصل ناقل بين طرفي المصباح L1
الملاحظة و التفسير: بعد وصل الناقل  بين طرفي المصباح L1 ينطفئ لعدم مرور الكهرباء عبره ، بل مرت عبر الناقل ،وتزداد إضاءة المصباح L2
· نصل ناقل بين طرفي المصباحين معا (وثيقة02)
الملاحظة والتفسير: لا يشتعل المصباحان لأن الكهرباء لا تمر عبرهما ، بل سلكت الطريق الأسهل وهو طريق الناقل.
2- الربــط على التفــــرع
نشــــاط :نحقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التفرع ونستقصر المصباح L2 (وثيقـــة03)    الملاحظة والتفسير: بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح ينطفئ المصباحان لان التيار الكهربائي لا يمر عبرهما ،بل يسلك الطريق السهل وهو طريق الناقل.
إرساء للموارد المعرفية
· عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي ، يحدث استقصاره.
· في دارة كهربائية على التسلسل ،استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية .
· في دارة كهربائي على التفرع، استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى إستقصار العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية .
· في دارة كهربائية بسيطة، إستقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف.
تقويم للموارد المعرفية
05ص96 من الكتاب المدرسي
	· يوظف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية)
· يقدم الفرضيات و التصورات و يناقشها
· يتعرف على حالات استقصار الدارة الكهربائية و يمثلها بمخطط كهربائي.






وثيقة 01 


· يصل ناقل بين طرفي المصباحين  معا و يسجل ملاحظاته مدعما اجابته بمخطط







وثيقة 02 


· يصل ناقل بين طرفي احدى المصباحين المربوطين على التفرع و يسجل ملاحظاته موضحا ذلك بمخطط







وثيقة 03 




· يحل التقويم
1) أ-خطأ ب-صحيح جـ-خطأ
2) تمثيل المخطط
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	مؤشرات التقويم
	· [image: ]يتوقّع الأثر الذي يحدثه  استقصار جزء من دارة كهربائية

	العقبات المطلوب تخطّيها
	· أثار استقصار عنصر كهربائي أو مجموعة من العناصر .

	السندات التعليمية 
	· أعمدة كهربائية ،  مصابيح ، قاطعة ،أسلاك توصيل ، صوف الحديد


	انشطة الاستاذ
	انشطة التلميذ

	1- استقصــــار مولــــد
نشاط01: نضع صوف الحديد بين قطبي بطارية(الوثيقة04)
الملاحظات
· ظهور شر ارة كهربائية في صوف الحديد 
· ارتفاع درجة حرارة البطارية
2- استقصار مصباح أو أكثر
نشاط02: نحقق التركيب التجريبي الموضح في (الوثيقة05)
الملاحظات
· عدم توهج المصباحان وانصهار السلك الشعيري 
· ارتفاع درجة حرارة البطارية و الاسلاك.
إرساء للموارد المعرفية





أثار استقصار الدارة الكهربائية




· عدم اشتغال الجزء المستقصر .
· استقصار مولد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته تدريجيا مما قد يعرضه للتلف .
· ظهور شرارة كهربائية .
· في حالة القطاع ،استقصار عنصر من الدارة الكهربائية يؤدي إلى استقصار المأخذ ، مما يتسبب في حريق.










تقويم للموارد المعرفية





تمرين 07 ص96









	· يتوقع الأثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية
· يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة الاستقصار في دارة كهربائية.

وثيقة 04 







[image: ]
وثيقة 05 













حل التقويـــــم







1- الإجابة الصحيحة
· المصباح في دارة قصيرة
· [image: ]المحرك في دارة قصيرة
· يمكن للمولد أن يتلف
2- إعادة رسم المخطط
النظامي للدارة 
و تمثيل حركة 
التيار الكهربائي.
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