


	[bookmark: _Hlk82696609]الأهداف التّعلمية 
و
 مؤشرات التقويم
	· يتمكّن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية وكيفيّة توصيلها لتشكّل دارة بسيطة (المولد- المصباح- أسلاك التوصيل والقاطعة) 
· يمثّل عناصر الدارة الكهربائية و الدارة الكهربائية بالرموز النظامية
· 
يحقّق عمليا دارة كهربائية بسيطة انطلاقا من مخطّطها النظامي.

	العقبات المطلوب تخطّيها
	· تصور دارة كهربائية ذات بعض الأجزاء المخفية  مثل :
(المنشآت الكهربائية المنزلية، و دارات الألعاب الكهربائية ). 

	السندات التعليمية 
	· أعمدة كهربائية ، مصابيح ، قاطعة، محرك ،مروحية ،أسلاك توصيل 
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	أنشطــــة التلـميـــــذ
	أنشطــــة الأستــــاذ

	· يوظّف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية)
· يقدم الفرضيات و التصورات و يناقشها.
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· يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية و كيفية توصيلها لتشكل دارة بسيطة.
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الوثيقة 02






· [bookmark: _GoBack]يمثل عناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية






		
	الوضعية الجزئية: انكسرت لعبة عبد الله ، فأراد ان يستغل العناصر الكهربائية الموجودة فيها .
1. فكّر في طريقة تجريبية تحقق فيها دارات كهربائية.
2. مثّل الدارات برسومات تخطيطيه قابلة للقراءة.
3. اقترح نموذجا مجهريا يفسر ما يجري في الدارة.
1- مفهوم الدارة الكهربائيــــة
· عناصـــــر الـــدارة الكهربائيـــة
نشاط : تعرّف على العناصر الكهربائية (ملأ الجدول)
· الدارة المفتوحة والدارة المغلقة
نشاط : نحقق دارة ونجرّب ثلاث حالات.
· الحالة 01: نشكل دارة كهربائية والقاطعة مفتوحة.
· الحالة 02: نشكل دارة كهربائية والقاطعة مغلقة.
· الحالة 03: نشكل دارة كهربائية بدون مولد.
· يشتعل المصباح في الحالة الثانية فقط
· قطبا المولد ومربطا المصبـــاح
نشاط : ننجز تركيبتين كهربائيتين ( الوثيقة 02)
الملاحظة: عند عكس مربطي المصباح نلاحظ اشتغاله وعند عكس قطبي المولد، تنعكس جهة دوران المحرك
إرساء للموارد المعرفية
· الدارة الكهربائية هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية وتحتوي على مولد واحد على الأقل.
· حتى يتوهج المصباح يجب أن يكون ضمن دارة     كهربائية مغلقة.
· للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان وللمولد الكهربائي قطبان غير متماثلان أحدهما موجب(+) و الآخر سالب (-)
 تمثيل مخطط دارة كهربائية
الرموز النظامية لبعض العناصر الكهربائية
	العنصر
	
رمزه
	العنصر
	رمزه

	المصباح
	
	قاطعة مفتوحة
	


	البطارية
	


	قاطعة مغلقة
	


	المحرك
	
	أسلاك التوصيل
	



نشاط : قم بتمثيل دارة كهربائية مكونة من بطارية ,مصباح ,أسلاك توصيل, قاطعة.( الوثيقة 04)
تقويم للموارد المعرفية:12ص73 الكتاب المدرسي
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	النواقل والعوازل الكهربائية
	01
ساعة


	أنشطــــة التلـميـــــذ
	أنشطــــة الأستــــاذ

	· 
ينجز الدارة الكهربائية  ويلاحظ توهج المصباح في بعض المواد و عدم توهجه في مواد اخرى.


الوثيقة 03


       *  نقسم المواد إلى قسمين :   
مواد ناقلة للكهرباء مثل المعادن و الكربون(الغرافيت)..
مواد عازلة للكهرباء مثل الخشب ،البلاستيك ..


· يتعرف على العناصر العازلة و الناقلة كهربائيا في دارة المصباح  الكهربائي.
· يستنتج المواد الناقلة و المواد العازلة.
	الأدوات

    

	توهج المصباح
	عدم التوهج
	ناقل
	عازل

	قطعة ألمنيوم
	×
	
	×
	

	عود ثقاب
	
	×
	
	×

	قطعة نقدية
	×
	
	×
	

	شريط مطاطي
	
	×
	
	×

	سلك نحاسي
	×
	
	×
	

	قطعة زجاج
	
	×
	
	×

	غرافيت قلم رصاص
	×
	
	×
	

	ماء مالح
	×
	
	×
	

	ماء نقي
	
	×
	
	×


· يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة الكهربائية البسيطة.

يحل التقويم




	النواقــــل و العـــوازل
وضعية جزئية: تساءل زميلك عن سبب صناعة الاسلاك الكهربائية من مادة النحاس وتغليفها بمادة البلاستيك.
· قدم تفسيرا له.




نشاط : ننجز الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة (03)
بحيث كل مرة نضع إحدى الأدوات المذكورة في الجدول بين الماسكتين ،و نلاحظ حالة المصباح .
       ارساء للموارد المعرفية



النموذج الدوراني للتيار الكهربائي

نشاط : قم بتوصيل محرك كهربائي ولاحظ دوران المروحة ثم اعكس الاقطاب ماذا تلاحظ .
الملاحظة :عند عكس اقطاب المحرك 
،فانه يدور في الاتجاه الآخر.


يمكن تمثيل سريان التيار الكهربائي في دارة كهربائية بنموذج خاص يسمى النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.

       ارساء للموارد المعرفية

[image: ]
        تقويم للموارد المعرفية
· 
مثّل سريان التيار الكهربائي
 في المخطط التالي:








	الأهداف التعلمية 
ومؤشرات التقويم
	· يتعرّف على العناصر الناقلة والعازلة كهربائيا في دارة المصباح الكهربائي
· يقوم بالكشف عن خلل في تشغيل دارة كهربائية مستخدما كاشف الناقلية

	العقبات المطلوب تخطّيها
	· [image: ]اعتبار الهواء الذي لا يراه عازلا كهربائيا.
· تصنيف المواد النصف الناقلة.

	السندات التعليمية 
	· أعمدة كهربائية ، نواقل، عوازل، مصابيح ، قاطعة، محرك ،مروحية ،أسلاك توصيل ،مواد 
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